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В статье описаны 4 эффективных методики для устранения засоров в сифоне на кухне или ванной комнате. Также кратко изложены причины возникновения застоев и профилактика.

Причины появления засоров

Когда в ванной или раковине на кухне вода не сходит, или сходит очень медленно, становится понятно, что сифон засорился. Причина этой малоприятной ситуации состоит в том, что в сифоне или трубах налипли остатки еды, случайно смытые при мойке посуды, кофейная гуща, жиры и пр. Если периодически не прочищать сифон и не следить за тем, что мы смываем в раковину, то образуется засор. В крайнем случае может потребоваться помощь профессионального сантехника. Но для начала можно попробовать решить вопрос своими силами.

Способы устранения засоров.

 Необходимо выделить 4 основных способа:

1. Удаление засора с помощью вантуза.
2. Очистка средствами бытовой химии.
3. Народная методика: сода и уксус.
4. Демонтаж и очистка вручную сифона.

Очистка с помощью вантуза один из самых доступных вариантов для рядового обывателя. Потому как, практически в каждом доме есть данный аксессуар. Принцип действия состоит в создании давления в трубе, благодаря чему засор удаляется. Перед использованием вантуза в слив или раковину необходимо залить горячую воду, после чего плотно придавить резиновый колпак к сливу и энергично потеребить ручку вверх-вниз. Как правило, этого достаточно для освобождения трубы от засора.

Удаления пробки средствами бытовой химии. Производители бытовой химии разработали специализированные и эффективные порошки или жидкости для таких случаев. Они безопасны для труб и сифонов, и в то же время оперативно устраняют пробку. Методика использования очень проста. Необходимо препарат засыпать или залить в раковину на срок, которые указан на упаковке средства. Далее промыть сильным напором воды. Способ действенный, но отрицательная сторона в том, что часто такие средства имеют острый запах и склонны к образованию пара. Рекомендуется на время действия препарата покинуть помещения. 

Использование соды и уксуса. Данная методика работает в случаях, когда засор неосновательный, а также как профилактика. Удобство в том, что сода и уксус, как и вантуз, есть в каждом доме. Последовательность действий следующая. Для начала в слив необходимо засыпать пачку соды. Вторым шагом будет залить стакан уксуса.  Сразу начнет вырабатываться углекислый газ, как продукт взаимодействия соды и уксуса. Поэтому важно сразу после вливания уксуса закрыть слив пробкой или подручными средствами. Лучше положить заранее рядом. Бурная химическая реакция разрушает мусорную пробку. Нужно выждать до 30 минут, и влить в раковину 2-3 литра горячей воды. Быстрый слив указывает на успешное решение вопроса. 
   
Демонтаж и разбор сифона. В случае если предложенные способы не помогли решить проблему засора, необходимо разобрать сифон, и промыть вручную. Это самый эффективный и дающий гарантированный результат метод. Как бонус, при промывании смывается мелкий мусор в других местах и устраняются причины будущих засоров. При подготовке, заранее под сифон ставим посудину. Вода из раковины или ванны убирается. Одеваются резиновые перчатки. Порядок действий следующий:
Шаг 1. Необходимо открутить кольца перед сифоном и за ним. Далее отделить сам сифон от труб. В нем наверняка есть вода. Её вылить.
Шаг 2. Удалить мусорную пробку. Аккуратно очистить от налипших отходов. Прополоснуть теплой водой с мягким моющим средством.
Шаг 3. В случае если сифон гофрирован, на один из концов одевают плотный пакет, и заливают горячую воду с тем же мягким средством. Другой конец сифона закрывают таким же плотным пакетом. Активно встряхивают. Потом сливают воду. 
Шаг 4. Монтируют сифон на место. Проверяются места крепления на предмет герметичности.  Если сборка правильная, вода быстро сходит. 

Профилактика образования пробок

Для того, что б ситуация не повторялась, рекомендуется придерживаться простых правил. На слив установить специальную решетку. Благодаря ей, множество отходов не войдет в слив.  Вторым шагом будет еженедельная промывка горячей водой. Третий способ состоит в периодичной очистке содой и уксусом. Один раз месяц. Придерживаясь этих простых, не требующих финансовых затрат, правил можно полностью исключить возникновение мусорных пробок. 
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