Учитывая ненадежность нынешнего центрального отопления и снижение за последние годы средней температуры воздуха в зимний период,  возникает необходимость искать альтернативу. Одной из наиболее приемлемых таких альтернатив может стать котел настенный DIVAtop H.
Котел настенный газовый DIVAtop H имеет электророзжиг и предназначен исключительно для центрального отопления. Модельный ряд этого котла состоит из двух основных моделей:
· Модель C имеет камеру сгорания открытого типа, естественную тягу;
· Модель F имеет камеру сгорания закрытого типа, принудительную тягу.
Среди прочих котлы DIVAtop H выделяют следующие особенности: 
· современный дизайн; 
· наличие новой панели управления, на которой отображаются режимы работы и температуры (имеется возможность установки дистанционного управления и термостата компактных размеров);
· модернизированная камера сгорания (материал изготовления: сталь с антикоррозионным покрытием основанном на алюминии, изнутри изоляция выполнена из экологически чистых материалов);
· инженерная горелка головки выполнены из стали нержавеющей (AISI 304);
· электроподжиг не имеет запальник;
· в основе системы безопасности лежит система ионизационного электрода;
· оребренный компактный теплообменник (материал изготовления: медь, покрыт алюминиевым антикоррозионным составом);
· непрерывный процесс модуляции мощности для режима отопления и режима нагрева воды при подключенном бойлере косвенного нагрева (в базовый комплект поставки не входит) управляется микропроцессором;
· имеется система защиты от обмерзания.
Преимущества газового котла DIVAtop H:
1. Высокий КПД, достигаемый за счет применения новых технологий и модернизированной конструкции.
2. Высокая скорость работы системы и ее производительность, достигаемые за счет наличия микропроцессора в системе управления.
3. Наличие системы диагностики неисправностей.
4. Наличие дисплея с интуитивно понятным интерфейсом.
5. Легкий доступ к фронтальной части котла и его компонентам, что в значительной степени облегчает сервисное обслуживание котла и ускоряет время проведения его обслуживания.
6. При наличии дополнительных соответствующих аксессуаров, имеется возможность работать на газе сжиженном (G.P. L.).
7. Максимальная надежность, долговечность и безопасность.
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