Почему лучший способ гидроизоляции гаража – полимочевина
Защита строений от влаги посредством гидроизоляции – эффективный способ противодействия коррозионным процессам, которые неизбежно портят имущество. В ней нуждаются не только коммерческие и жилые здания, но и гаражи. Поскольку в них хранятся дорогостоящие автомобили, нужно правильно выбрать материал для изоляции и качественно ее выполнить. Инновация в этой сфере – гидроизоляция гаража полимочевиной, на которой стоит остановиться подробно.
Особенности гидроизоляции гаража
Гараж – строение, влагозащитой которого не стоит пренебрегать, ведь ремонт автомобиля обойдется недешево. Мероприятие требует индивидуального и комплексного подхода, с учетом конструкции, материалов и внутренней планировки постройки.
В гараже возможно проведение гидроизоляции 2 типов:
· горизонтальной;

· вертикальной.

Первая охватывает крышу постройки и пол, вторая – фундамент, стены и смотровую яму. Покрытие наносят снаружи здания или изнутри. Иногда ограничиваются изоляцией только пола и фундамента, чтобы это обошлось недорого, хотя полная обработка более эффективно защищает от влаги.
По принципу нанесения материалов выделяют разновидности изоляции:
· обмазочную;

· окрасочную;

· оклеечную;

· проникающую;

· напыляемую.

Для гаражей обычно применяются первые 3 вида, как самые простые в монтаже и недорогие по расценкам. Обмазку проводят битумной мастикой, но ее используют только в комплексе с другими способами, поскольку влагозащитные свойства сравнительно невысоки. Оклеивание рулонными материалами, например, битумно-полимерной пленкой, один из самых популярных вариантов для гаражных построек. Их можно укладывать на поверхности из бетона или другого стройматериала.

Краской из полимерных составов покрывают стены и пол строения изнутри. Обычно прибегать к ней не приходится, достаточно внешней защиты. Проникающий цементный раствор с песком и химическими добавками можно использовать для обработки подвала и смотровой ямы. Напыление «жидкой резины» популярно в изоляции крыш и не подходит для внутренних работ.
Можно выбрать любую гидроизоляцию, но материалы, которые обычно используются, не лишены минусов. Они недостаточно универсальны, поэтому для защиты гаража под ключ могут использоваться только в комплексе. А каждая услуга стоит недешево.
Что такое полимочевина
Новинка в сфере влагозащитных покрытий – полимочевина. Компоненты для ее производства получают из побочной сельскохозяйственной продукции, поэтому материал экологически чистый. В готовом виде он похож на очень тонкую глянцевую резину.
Этот полимер подходит даже для помещений, в которых постоянно высокая влажность. Его можно использовать для:
· автостоянок;

· гаражей;

· бассейнов;

· тоннелей;

· подвалов, погребов и других подземных сооружений;

· мостов;

· водного и железнодорожного транспорта;

· производственных, складских и торговых помещений;

· коллекторов и труб;

· наружных декоративных конструкций.

Полимочевина представляет собой жидкий состав, который напыляется на поверхность в горячем виде. Моментально застывая, она образует прочную инертную пленку, стойкую к воде и механическим нагрузкам. Это покрытие выбирают за его универсальные возможности. Кроме того, полимер позволяет придать привлекательный декоративный вид даже бетонному помещению.
Гидроизоляция гаража полимочевиной: основные плюсы
Полимочевина обладает многими достоинствами, благодаря чему она наиболее эффективно способна защитить постройку от проникновения влаги, увеличивая износостойкость конструкции и продлевая срок ее службы. Ее популярность основана на следующих свойствах:
· устойчивость к химическим веществам, ультрафиолету и плесени;

· стойкость к высоким и низким температурам;
· бесшовное покрытие;

· высокая адгезия;

· надежность;

· эластичность;

· удобство применения;

· износостойкость;

· экологичность;

· возможность использования на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях снаружи и внутри постройки;

· шумоподавление;

· эстетичность;

· отсутствие скольжения;

· срок эксплуатации не менее 15 лет;

· широкая цветовая гамма;

· доступная цена.

Нанесение полимера возможно при любой погоде. Сначала компоненты смешиваются в баке, и далее разогретая смесь распыляется под высоким давлением. Она попадает даже в мелкие щели и микротрещины, создавая надежный защитный слой, препятствующий доступу воды и образованию конденсата. Важно нанести изоляцию равномерно, избегая пропусков. Благодаря использованию этого эластомера гараж значительно дольше прослужит без необходимости ремонта.

Минус полимочевины – только сложность применения, которое требует точного соблюдения технологии и использования специального устройства для нанесения. Поэтому такую работу лучше доверить опытным специалистам.
Где заказать гидроизоляцию гаража полимочевиной
Компания Sonart в совершенстве владеет инновационной методикой покрытия поверхностей полимочевиной по европейским стандартам. Оказываем услуги гидроизоляции под ключ различных сооружений в Украине по приемлемым ценам. Стоимость рассчитывается индивидуально с учетом сложности и объема работ.

Наши мастера – профессионалы своего дела, которые быстро и грамотно выполнят задачу с соблюдением всех технологических нюансов. В работе используем компоненты известных брендов из Украины, Германии, Турции, Испании, Беларуси, Китая. Чтобы заказать услугу, оставляйте заявку на сайте компании. Воспользовавшись нашими услугами, вы получите качественную гидроизоляцию любого объекта, независимо от сложности поверхности, с гарантией 20 лет.
