Гейзер Престиж представитель новой линейки фильтров обратного осмоса компании «Гейзер», предназначенный для работы с любыми типами воды.  Данный фильтр способен обеспечить наиболее высокое качество очищаемой воды, что достигается благодаря технологии многоступенчатой очистки, а также наличию специального картриджа - обратноосмотической мембраны.
Обратный осмос – технология природной фильтрации воды, ее принцип заключается в прохождении воды сквозь специальную мембрану, поры которой в 200 раз меньше любого из известных науке вирусов.
Конструктивно фильтр Гейзер Престиж выполнен в виде блока со сменными картриджами, а процесс очистки проходит пяти этапов.
Первым этапом является картридж из полипропиленовых волокон. Данный картридж принимает на себя наибольшую нагрузку, очищая воду от большей части механических примесей, частицы которых больше 5 микрометров. В частности в картридже задерживаются грязь, ил, ржавчина, песок и частицы металлов, что существенно повышает срок службы последующих ступеней.
Второй и третий этапы очистки представлены модулями технологии СВС. В основе наполнителя этих картриджей спрессованный активированный кокосовый уголь, свойства которого позволяют задерживать большую часть органических веществ, пестициды и нитраты, нефтепродукты, а также удалять вредные для осмотической мембраны примеси хлора.
Четвертым этапом в цепочке очистителя следует картридж обратного осмоса. Данный картридж является основой всей системы Гейзер Престиж. Созданный из специального композитного материала, данный картридж позволяет проводить очистку поступающей воды на молекулярном уровне. Благодаря минимальным размерам пор мембраны, через картридж проходит лишь вода и некоторые минеральные примеси. Данная система фильтрации является лучшей и способна удовлетворить потребности любого покупателя, вода после осмоса не образует накипи и не содержит никаких органических соединений, бактерий и вирусов.
Финальным этапом очистки является угольный картридж, обеспечивающий кондиционирование воды, благодаря чему она становиться мягкой и приятной на вкус.
[bookmark: _GoBack]Использование в фильтре обратного осмоса Гейзер Престиж осмотической мембраны существенно снижает скорость фильтрации, уступая место качеству, потому, для что бы избежать проблем каждая из данных систем комплектуется специальным баком для хранения очищенной воды после фильтрации.  Такое решение позволяет накапливать воду в процессе фильтрации и после использовать ее без необходимости в ожидании, а также позволяет использовать очищенную воду даже при отсутствии воды в системе водоснабжения.
