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СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Система Двойного Охлаждения позволяет независимо контролировать работу холодильной и морозильной камер с помощью двух испарителей, а также точной электронной системы контроля. До настоящего момента, в холодильниках использовался один испаритель для понижения температуры в холодильных и морозильных отсеках. Это представляет проблему перемещения холодного воздуха по воздуховоду для охлаждения как холодильной, так и морозильной камер. Идеальная температура составляет –18 °C для морозильной камеры, и 3 °C для холодильной, тем самым создается разница температуры в 21 градус. Именно из-за этого, использование одного испарителя считается неэффективным. Холодильники SAMSUNG оборудованы двумя испарителями для каждого отсека, которые определяют, какому именно отсеку нужно охлаждение и охлаждают только необходимый отсек. Это приводит к созданию более эффективных холодильников с высокой производительностью! В этом секрет Системы Двойного Охлаждения от SAMSUNG.
Преимущества Системы Двойного Охлаждения:
Поддержание идеальной температуры и быстрое охлаждение
Поскольку в камерах морозильного и ходильного отсеков установлены независимые испарители, то Двойная Система Охлаждения может поддерживать идеальную температуру в каждом из отсеков.
Эффективное использование энергоресурсов
В каждый отсек поступает необходимое количество холодного воздуха, независимо от другого отсека. Это позволяет холодильной и морозильной камерам использовать электроэнергию только тогда, когда их соответствующим отсекам нужен холодный воздух, что приводит к уменьшению энергопотребления.
Бесшумная работа
В холодильниках SAMSUNG Side by Side удалось снизить уровень шума, используя компрессор, разработанный для малошумных и переменных моторов.
Еще одна морозильная камера в отсеке холодильника
Система Двойного Охлаждения позволяет Зоне CoolSelect поддерживать температуру –5 °C в холодильной камере (Режим мягкой заморозки). В то время как продукты, хранящиеся в морозильной камере, требуют определенных условий хранения, режим мягкой заморозки устанавливает достаточно низкую температуру для легкой нарезки и обеспечивает среднесрочное хранение. Это возможно только с Системой Двойного Охлаждения.
Нет смешивания запахов между отсеками
Система Двойного Охлаждения автоматически изолирует запахи. Так как отсеки охлаждаются отдельно друг от друга, холодный воздух не перемещается по тому же воздуховоду, чтобы поступать в морозильную и холодильную камеры. Поэтому нет неприятного смешивания запахов.
Поддержание Оптимальной Влажности
При использовании Системы Двойного Охлаждения, холодный воздух в холодильном отсеке не перемещается в морозильный отсек, таким образом, предотвращая засыхание продуктов из-за потери влажности. Продукты в холодильнике сохраняются в течение более длительного периода времени. 
Экорациональность
Все холодильники произведенные новым заводом компании SAMSUNG, не содержат фреон и гидрохлорфторуглероды. 
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