Как выбрать качественный влагостойкий ламинат для кухни?

Давно прошли времена, когда на пол в кухне клали стандартный линолеум, который выцветает и изнашивается достаточно быстро. Не всегда хочется делать пол на кухне из керамической плитки — она холодная и о неё разбивается посуда при неосторожном обращении. Паркет боится воды и коробится от её воздействия. Хорош, конечно, ламинат, но он также не любит повышенную влажность. Так ли это на самом деле?

До недавних пор дела обстояли именно так. Стандартный ламинат, изготовленный из ДВП-основы, действительно не любит влажности и, тем более, постоянного воздействия воды. Однако, производители современных напольных покрытий придумали новые марки ламината, которые не просто не боятся влаги, но и выдерживают длительное воздействие воды, поэтому пригодны даже для устройства полов в ванной комнате. Сейчас ламинат выпускают трёх типов: обычный, влагостойкий и водостойкий. 

С обычным ламинатом всё понятно — ДВП-основа, декоративная плёнка и т.д. Он удобен для использования в обычных помещениях, типа, гостиной, где вода не присутствует постоянно. Этот тип ламината самый дешёвый из всех.

Влагостойкий ламинат представляет собой ДВП-основу, но специальным образом обработанную. Она сильнее спрессована и значительно меньше впитывает влагу. Замки, с помощью которых панели крепятся между собой, обрабатываются специальными веществами, в состав которых входят воск и силикон, из-за этого влага не попадает в зазор между панелями. Кроме того, влагостойкий ламинат покрыт более прочным верхним слоем, который пропитан специальными веществами. Поскольку влагостойкий ламинат более сложен в производстве, чем «обычный», он дороже привычного нам ламината для гостиной.

Водостойкий ламинат изготовлен с основой из поливинилхлорида (ПВХ), который вообще не впитывает воду. Поэтому водостойкий ламинат применяется в ванных комнатах, где подвергается постоянному воздействию повышенной влажности и пролитой воды. Эта разновидность ламината самая дорогая из всех трёх.

Вот несколько советов по выбору влагостойкого ламината для кухни, там, где воздействие воды на покрытие возможно, но не продолжительно:

1. Влагостойкий ламинат маркируется обычно зонтиком с каплей, краном с каплей и другими подобными обозначениями. В названии марки иногда присутствует слово aqua — вода.

2. На кухне покрытие будет подвергаться повышенным механическим нагрузкам — домохозяйки любят ходить туда-сюда. ( По этой причине выбирайте покрытие минимум 32-33 классов нагрузки. Многие покупатели обратили внимание, что у влагостойкого ламината 33 класса нагрузки к тому же существенно выше влагостойкость по сравнению с 31 и 32 классами.

3. Очень важен производитель покрытия. Опытные прорабы утверждают, что немецкий ламинат 32 класса нагрузки может быть качественнее российского или китайского 33 класса.

4. При выборе конкретной марки обратите внимание на показатель плотности ДВП (HDF) основы. Чем этот показатель выше, тем более прочным является покрытие и тем меньше оно боится влаги. Коэффициент разбухания определяется производителем с помощью специального теста — покрытие 24 часа держат в воде. Нормальным считается показатель 18%. Если он ниже, то покрытие является более влагоустойчивым.

5. Лучшие производители влагостойкого ламината обещают 25-50 лет гарантии на свою продукцию.

6. Обращайте внимание на соединительные замки.  Эти замки должны надёжно фиксировать панели между собой. Если замки хорошие, тогда после укладки между панелями практически не будет щелей и вода между ними не попадёт.

7. Выбирайте для кухни влагостойкий ламинат с рельефной поверхностью. Сам по себе ламинат довольно скользкий, а если на него попадёт вода, то тем более.

8. Очень важно выровнять пол перед укладкой ламината. Опытные строители рекомендуют класть под ламинат достаточно хорошую подложку, к примеру, пробковую. Тогда ламинат не будет проседать под ногами и поскрипывать.

Как мы уже отмечали выше, влагостойкий ламинат занимает среднее положение между привычным ламинатом, который боится воды и водостойким покрытием на основе ПВХ-панели. Цены на него также занимают среднее положение. Так, влагостойкий ламинат российского или китайского производства стоит от 500 рублей за кв. м, а цена покрытия европейских производителей начинается от 1300 рублей за кв. м.
=============================================

3690 символов без пробелов
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