Аппарат ИВЛ – медицинское оборудование для спасения жизни
Аппараты искусственной вентиляции легких – элементы медицинского оборудования, от которых в большой мере зависит эффект от лечения, а во многих случаях спасение человеческой жизни. Это технические средства врачей анестезиологов, реаниматологов. Механизм действия базируется на использовании сжатых, сжиженных газов. Газовую смесь (кислород, закись азота, двуокись углерода) принудительно подают к органам дыхания. Вследствие чего кровь обогащается кислородом, а из легких выводится углекислый газ.
Сфера применения
В медицинской практике аппарат ИВЛ позволяет поддерживать дыхательную деятельность пациента, как по объему, так и по давлению. Метод вентиляции легких применяется при лечении асфиксии новорожденных, обеспечения хирургических вмешательств.
Показания для использования ИВЛ при полном или частичном нарушении дыхания:
• тяжелое инфекционное заболевание;
• серьезная патология нервной системы;
• травмы;
• поражение электрическим током.
Аппарат ИВЛ незаменим, когда проводят бронхоскопию, при анестезии, для оказания помощи при ранениях в обстоятельствах военного времени. Искусственная вентиляция легких достаточно распространена в практике интенсивной терапии, пульмонологии, других клинических специальностей. Главная задача – поддержка газообмена до тех пор, пока не будет ликвидирован патологический процесс, спровоцировавший дыхательную недостаточность.
Виды аппаратов ИВЛ
Приборы искусственной вентиляции классифицируют по широте функциональных возможностей и возрасту пациента. Для детей младше шести лет производятся специальные модели.
В зависимости от места и цели применения аппараты ИВЛ делятся на классы:
• устройства обеспечивающие дыхательную поддержку на дому, вне стен реанимации;
• базисные модели для предоставления стандартизованной помощи в неспециализированных стационарах интенсивной терапии;
• приборы с широкой функциональностью для поддержания больных с глубокими нарушениями дыхания в обстановке неспециализированных отделений;
• модели высокого уровня, которые производятся для респираторных центров, специализированных реанимационных отделений с целью лечения больных с особо тяжелыми дыхательными расстройствами;
• техника для проведения высокочастотной ИВЛ.
Разделяют аппараты ИВЛ на автономные и неавтономные, с автоматическим и неавтоматическим управлением. По назначению они делятся на общие и специальные. Их классифицируют по способу переключения фаз дыхательного цикла, виду используемого дыхательного контура.
Искусственная вентиляция проводится при критических ситуациях, связанных с угрозой для жизни человека. Другого действенного метода устранения острой дыхательной недостаточности, предотвращения развития в организме необратимых перемен медицина не знает. Поэтому важно, чтобы аппарат был надежным, удобным в процессе работы.
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