Современные порошковые краски
На сегодняшний день разработка технологий прогрессирует с невероятной скоростью, в связи с чем окраска существенно изменилась. Материалы для окрашивания не подходят, как самим изготовителям субстанций для покраски, так и заказчикам. Устаревшие методы пришлось заменить современным методом полимерно-порошковой покраски.
Напыление порошком стало доступным в силу профессиональной импортной аппаратуры. Состав технологии может меняться в соответствии с потребностями производства, он может быть следующим:
· Сушильные печи.
· Конвейерное подвесное транспортирование. 
· Ручной монтаж для нанесения краски.
· Автороботы для напыления и многое другое.
Пошаговые этапы покраски
В этапы окрашивания входит диагностирование внешнего состояния металлических устройств, осмотр поверхности, непосредственный процесс нанесения полимерной краски и сушка в специально отведенной печи. 
Какие бывают типы порошково-полимерных красок
Лакокрасочная продукция может отличаться химическим составом и методом образования покрытия. 
Покрытие может быть образовано путем оплавления порошковых частиц либо за счет химической реакции. В первом случае состав товара останется прежним, а покрытие крепко сцепится с поверхностью. Если рассматривать второй вариант, то при нагревании порошковые частицы поменяют формулу и преобразуются. Таким образом, краска будет более устойчива к внешним факторам воздействия. 
Неоспоримые плюсы порошкового окрашивания
1. Наличие полимеризационной печи, в которой выдерживается краска.
2. Защитный слой покрытия не будет содержать пор, что поможет избежать столкновения влаги и воздуха.
3. [bookmark: _GoBack] Широкомасштабный перечень цветовых решений. 
4. Множество имитаций и видов покрытия.
5. Минимальные потери краски.
6. Отсутствие неприятного запаха.
7. Высокопрочная поверхность.
8. Нет надобности в регулярном уходе и перекрашивании.
9. Покраска изделий из металла является экологически чистой и безопасной.
Современные порошковые краски, бесспорно, наилучшим образом преобразовывают различные термостойкие предметы: алюминиевые, стеклянные, стальные, чугунные, керамические и прочие. Изделия будут иметь стильное дизайнерское оформление, а также будут надежно защищены от возможных сколов и царапин. 
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