Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, широкий бортик. 
Описание. Данный тип заклепок представляет собой классическое сочетание гильзы и стержня. Материал, применяемый для изготовления гильзы – алюминий, для стержня – легированная сталь с оцинкованной поверхностью. С одной стороны такое сочетание обеспечивает высокие антикоррозионные свойства, с другой обеспечивает технологические свойства, высокое качество скрепления. Эти материалы позволяют наносить на него различные типы красок, покрытий, решая самые разнообразные декоративные и эстетические задачи.
Назначение и применение. Для достижения высокой технологичности и надежности соединения при монтаже целесообразно использовать вытяжные заклепки с широким бортиком. Применение таких заклепок оправдано при необходимости максимального сжатия материалов между собой и сохранения декоративности поверхностного слоя. Широкий бортик увеличивает площадь соприкосновения и соответственно равномерно распределяет давление на поверхности. Это позволит исключить прогибы и другие типы дефектов вблизи головки заклепки.

Выводы. Заклепка проста в применении, не требует дополнительных знаний и навыков при монтаже.

Эстетичный вид открывает широкие границы в применении для промышленных и бытовых объектов.

Заклепка применима к широкому диапазону толщин материалов, которые нужно соединить.  
