**Станок для гибки арматуры**

**Основное описание** **станка для гибки арматуры GW 50B:**

* Во время гибки арматуры, процесс происходит вокруг центрального валка при перемещении гибочного валка по внешней поверхности арматуры, опирающейся на упорный штырь.
* Данное оборудование идеально подойдет для строительных площадок, заводов по производству ЖБИ, а также заводов по обработке арматуры.

**Основные характеристики станка для гибки арматуры GW 50B:**

* станок очень прост в использовании
* не требует частого технического обслуживания
* имеет самосмазывающийся цилиндрический подшипник главного вала, что исключает потребность в частом смазывании
* гибка арматуры возможна на любой угол
* имеет усиленные детали, что обеспечивает качество и долговечность