Як вибрати плитку? Плитка чи керамогніт?
Як вибрати плитку для ванної, туалету, кухні або прихожої? А також, яка оптимальна ціна за квадратний метр хорошої плитки?
   І почнемо з того, що все що ми називаємо плиткою ділиться на 2 великі категорії: керамограніт і керамічна плитка. Ці 2 покриття кардинально вірізняються. Керамічна плитка набагато легша і тонша, через це у неї не буває великих форматів, тому що на великих розмірах вона просто тріскається. Керамограніт набагато грубший, важчий і міцніший, і виглядає він значно краще ніж плитка, тобто абсолютно за всіма параметрами, включаючи зовнішній вигляд, значно перевершує плитку. 15 років тому керамограгіт був великою рідкістю і коштував він дуже дорого, тому його купували тільки найбагатші. А зараз асортимент керамограніта набагато більше ніж у плитки, при цьому його ціна розрахована абсолютно на будь-який бюджет. Через це на сьогоднішній день керамограніт практично витіснив плитку з ринку, і зайшовши в будь-який магазин, ви побачите, що він займає 90% асортименту. І тому сьогодні навіть кажучи слово плитка, ми будемо мати на увазі тільки керамограніт. І його основні параметри це: країна виробника, формат, розмір, а також якість і ціна за квадратний метр. І почнемо з країни виробника, лідером і законодавцем в цій сфері завжди вважалася Італія, у них завжди були найкращі технології та найкращі дизайнери. На другому місці з невеликим відставанням веде Іспанія, в чомусь вони копіюють Італію, але частіше намагаються робити щось своє, і в деяких випадках роблять навіть краще. Після них йдуть Туреччина, Китай, Польща і Білорусь. А далі, десь в самому кінці плететься російська плитка. Саме ось так от багато хто думає, але це було 10 років тому. А на сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася. Всі вітчизняні виробники вже давно закупили те ж саме обладнання, що стоїть на заводах в Італії та Іспанії, а також закупили ті ж самі барвники і пігменти. Також російські виробники залучають зарубіжних технологів, які приїжджають і налагоджують весь виробничий процес. І тому зараз російський керамограніт практично не поступається ні італійському, ні іспанському, і значно перевищує і китайський, і турецький, і польський навіть разом узяті. І при цьому за вартістю він набагато дешевше, тобто на сьогоднішній день російська плитка це найоптимальніший вибір. Далі якщо вона з якихось причин вас не влаштовує, то на другому місці йде Італія і Іспанія, а потім йде Туреччина, Китай, Польща і Білорусь.
   Формат плитки. Говорячи простою мовою, це її форма, вона буває трьох типів: прямокутник, квадрат, і так звана дошка. При цьому те, що називається це теж прямокутник, але при цьому у нього довжина значно більше ширини, і як правило така плитка імітує текстуру дерева. Що стосується вибору формату, то на стіну краще вибирати прямокутну або квадратну плитку, а на підлогу або квадратну, або те, що називається дошкою. При цьому дошку можна укладати і на стіну, але робити так краще тільки по одній стіні, для того щоб її декорувати або якось відокремити, а інакше ви ризикуєте отримати досить дивний зовнішній вигляд.
   Тепер розмір. При виборі розміру плитки найголовніше правило звучить так «Чим більше, тим краще», тому що чим більше плитка, тим краще вона виглядає і тим менше на ній швів, а чим менше на ній швів, тим краще вона виглядає, але при цьому не потрібно забувати про ревізійні люки і про здоровий глузд.
   Оптимальний розмір люка це 60*40 або 60*30, або 60*60, при цьому абсолютно будь-який з цих розмірів підійде навіть там, де люк ставиться над інсталяцією, тому що її висота становить приблизно метр 20 і всі сантехнічні прилади зазвичай розташовуються прямо над самими плитками. Також саме ці розміри добре підходять до будь-якого приміщення і дозволяють грамотно обіграти будь-які форми, але і крім цього, вони ідеально підходять до будь-якої довжини ванни.
   Якщо у вас невеликий туалет, наприклад 85*110, то всю підлогу можна накрити одним шматком керомагніта 90*120 з мінімальними обрізками, і це дуже здорово, але при цьому не забувайте, що від цього шматка потрібно буде відрізати зайве, а для цього знадобиться дуже великий електричний плиткоріз, і як правило у майстрів, які роблять ремонти в маленьких туалетах 85*110, таких плеткорізів не буває. Але і також, якщо  туалет має розміри 95*130, то як би ви не поклали кіромагніт 90*120, обрізків буде стільки, що вам доведеться викинути практично половину матеріалу. Використовуючи дуже велику плитку в дуже маленьких приміщеннях ви отримаєте багато відходів і витратите багато грошей, озирнутися це буде досить безглуздо. Тому ще раз запам`ятайте оптимальні розміри, які підійдуть для абсолютної більшості приміщень: для стін це 60*30 або 60*60 см, для підлоги це 60*60 см, при цьому якщо потрібно рухатися в меншу сторону, то 45*45 або 40*40 см, а якщо потрібно рухатися в більшу, то 75*75 або 90*90 см.
   І запам`ятайте найголовніше правило, вибирати розмір плитки повинен не замовник, а його проектувальник, а для цього він повинен розкинути по приміщенню сітку з розмірами, а потім вибрати найоптимальніший варіант, в якому буде сама мінімальна кількість відходів, сама мінімальна кількість некрасивих вузьких підрізувань, а також технолог повинен врахувати ще і всі ревізійні люки та отвори під електроточки виводи сантехніки, а інакше розетка у вас обов`язково потрапить на край плитки, і вам доведеться робити виріз, і тонкий хвостик при обрізанні 100% відвалиться. Ну і також не потрібно боятися того, що велика плитка це дуже дорого, тому що це не так, ніякої прямої залежності, чим більше плитка, тим дорожче не існує. Дуже дорого може бути тільки якщо ми говоримо про якусь дуже велику плитку, наприклад 300*250 м, тому що для її виготовлення потрібно дуже складне промислове обладнання і це дійсно позначається на ціні, але якщо ми говоримо про середні розміри, то 1 квадратний метр плитки 40*40, але при цьому виглядає розмір набагато краще. Тобто, якщо ви бачите в магазині що плитка 90*90 см. За квадратний метр коштує дорожче, ніж плитка 40*40, то це не тому що вона більше, а тому що вона якісніша. І якби вона була 40*40, то вона теж коштувала б дорожче, тому що вона якісніша.
   З чого складається якість плитки. А складається воно з наступних параметрів: калібр, тип кромки, тип поверхні, малюнок і глибина прокрас. І почнемо з калібру. Говорячи простими словами калібр - це точність у виконанні плитки, в процесі виробництва Пуассон, тобто перед форма, у міру зносу змінює свої геометричні розміри, і при цьому на виробництві, як правило, кілька прес-форм, у яких різний знос, тому плитки навіть в межах однієї партії можуть відрізнятися за розміром і тому з`являється таке  поняття як калібр. Як правило, калібр позначається цифри, які показують на скільки міліметрів плитка може відрізнятися від тих самих ідеальних розмірів, які вказані на упаковці. Наприклад калібр 3, а плитки 60*60 означає, що її розмір може бути в діапазон від 597 аж до 603 мл. Плитку з великим калібром просто фізично неможливо укласти красиво і на тонкий шов, бо деякі шви будуть по 4-5 мм., а десь плитки будуть упиратися одна в одну, взагалі без шва. Тобто чим менше калібр, тим краще, в ідеалі він взагалі повинен бути рівний нулю і це цілком реально і досягається це за рахунок ректифікації, тобто за рахунок обрізки краю.
   Зазвичай плитка виготовляється з запасом за розміром, а потім обрізається точно під задані параметри, а це значить, що ті кромхі у хорошої плитки завжди повинні бути обрізні. Це дозволяє робити більш тонкі, естетичні шви, що в підсумку і дає ой самий преміальний зовнішній вигляд, тому на даний момент велика частина кірамограніта має саме обрізний край і знайти не ректіфікат, тобто плитку з не обрізаними краями досить складно.
   За типами поверхонь плитка буває: матова, глянцева або полірована, сатинова, тобто на пів матова, на пів глянцева і структурована, тобто імітує якусь фактуру, наприклад фактуру дерева. Також плитка буває лапатирована, тобто має як матові, так і глянцеві ділянки в межах однієї плитки. Звичайно на підлогу ніколи не рекомендується стелити глянцеву плитку, тому що вона дуже слизька. Ну і крім цього на підлозі глянець ще й з часом витирається, на ньому з`являються прямо явні прогалини, тому на підлогу рекомендується використовувати тільки матову або структуровану плитку, але ні в якому разі не глянець. При цьому на стіни його використовувати цілком можна, і іноді, за рахунок здатності до відбиття глянець навіть трохи візуально розширює простір. Але і також для стін можна використовувати і структуровану поверхню, наприклад коли ви викладаєте на одну стіну плитку імітуючу фактуру дерева. Що стосується лаппатированої поверхні, тобто тієї, яка поєднує і глянцеві і матові ділянки, то це виглядає дуже незвично і дуже круто, але це добре виглядає тільки на якихось великих ділянках, де ви бачите відображення джерел світла відразу на декількох плитках. А ось на маленьких ділянках, ви будете бачити самотню глянцеву плиточку, на якій є каламутні плями, вам весь час буде здаватися що її давно пора помити, тому лапатировану плитку дуже не рекомендується використовувати в маленьких приміщеннях, тільки в більших, де поруч сусідствують у відкритій ділянці мінімум 4 плитки.
   По малюнку керамограніт може імітувати все що завгодно: бетон, мармур, мармурову крихту, дерево і навіть метал. Крім цього він ще і може бути просто пофарбований в якийсь 1 колір, тобто на поверхні керамограніта може бути намальовано все що завгодно і найголовніше тут це не сам малюнок, а прокрас. Прокрас буває двох типів: по поверхні і в масі. У першому випадку пофарбована тільки лицьова поверхня керамограніта, у другому повертається вся маса з якої він бува виготовлений. Ну і природно на підлогу рекомендується укладати тільки керамограніт фарбує в масі, тому що навіть найякісніше покриття, найякісніший компонент, який нанесений на поверхню з часом і затреться.
   Якість плоскості керамограніта. Запам`ятайте, такого варіанту не існує, тому що абсолютно будь-яка плитка, навіть найякісніша, може бути вигнута човником, пропелером і горбом. Всі ці вигини буде абсолютно непомітно при здачі об`єкта експлуатації. Звичайно якщо плитка вигнута як Турецька сауна, то це просто брак і її потрібно поміняти, але якщо вона має відхилення в кілька міліметрів, то це абсолютно нормально навіть для преміальних колекцій. Нерівна може бути будь-яка плитка. Те, наскільки плитка буде рівною і нерівною впливає вологість повітря в момент її виготовлення. Чим більше різниця у вологості в рамках виробництва однієї партії, тим більше можливості деформації. Але виробник не може працювати тільки коли морозно і сухо, тому було б неправильно взяти широкоформатну плитку, докласти її один до одного і сказати що вона крива, значить погана. Погана плитка відбраковується о.т.к-відділом технічного контролю на будь-якому виробництві, причому відбраковують досить жорстко, особливо в умовах сьогоднішньої конкуренції виробників.
   Ціна за квадратний метр. Як правило вона вимірюється в євро, тому що будь-яка, навіть Російська плитка, виготовлюється з матеріалів, вироблених в євро зоні. Найголовніша помилка всіх замовників: вона полягає в тому, що вони відштовхуються від певного бюджету, тобто говорять «у мене на плитку є ось така певна сума і мені потрібно в неї  кластися», але запам`ятайте, плитка-це один з найбільш чистових матеріалів, вона прослужить вам мінімум 20 років, і навіть якщо ви вилізете за свій бюджет, то ось ця різниця, розподілена на 20 років вийде вам в копійки, але зате всі ці 20 років ви будете замість поганої і дешевої плитки на яку вам вистачило, бачити добру, гарну плитку, яка вам дійсно подобається. Тому запам`ятайте, при виборі плитки не можна відштовхуватися від бюджету, відштовхуватися потрібно від оптимальної ціни за квадратний метр. І на сьогоднішній день становить 25 євро за квадратний метр, це сама золота середина, відхилятися від неї можна максимум на 5 євро. Тобто оптимальний діапазон цін це від 20 до 30 євро за квадратний метр. За ці гроші ви отримаєте преміальний керамограніт з гарним дизайном і ідеальною геометрією, при цьому плитка дешевше 20 євро за квадрат часто буде з досить скромною поверхнею, як в плані дизайну і стилю, так і в плані різноманітності. Ну а все що дорожче 30 євро буде не особливо сильно відрізнятися аж до наступного порога, який знаходиться на приблизній позначці в 70 євро за квадратний метр, після цього порога починається плитка абсолютно іншого рівня, який явно відрізняться і за якістю і за зовнішнім виглядом. За 70 євро ви отримаєте вже рідну італійську або іспанську плитку преміум рівня. Замовників квартири у яких перевищують за вартістю 100 000 євро, тому що вартість оздоблювальних матеріалів повинна відповідати вартості квартири, в якій вони укладаються.
[bookmark: _GoBack]   Ну і на завершення 3 корисних поради. По-перше, ніколи не купуйте плитку, яка виводиться з виробництва, навіть якщо вам пропонують дуже хорошу ціну, тому що таку плитку можуть зібрати з різних складів і вона часто виявляється з різних партій, і тому з великою ймовірністю не збіжиться за калібром або по кольору. По-друге, ніколи не купуйте зарубіжну плитку під замовлення, тобто ту, яка фізично ще не існує і її тільки збираються виготовити, після внесення вами передоплати, тому що в 90% випадків ви потрапите в ситуацію, коли обіцяні вам 2 місяці на виготовлення, перетвориться в півроку або навіть рік. Ну і по-третє, завжди купуйте плитку за 1-2 місяці до того, як ви будете її укладати, при цьому необов`язково зберігати її на об`єкті, можна просто доплатити магазину, щоб він потримав її у себе, набагато краще доплатити магазину за зберігання, ніж потрапити в ситуацію, коли ви все підготували під певну плитку, а вона несподівано закінчилася, а наступна партія буде тільки через півроку.
