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	1
	Начало ХХІ века в мире транспорта ознаменовалось быстрым развитием электрических автомобилей как эффективного средства уменьшения потребления углеводородного топлива, загрязнения окружающей среды и повышения требований к экономичности транспорта [1].
	The beginning of 21st century was marked by the rapid growth of the electric vehicles (EV) as an effective means of reducing hydrocarbon fuel consumption, environmental pollution and increasing the requirements for the automobile efficiency [1].
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	Их появление стало одним из главных направлений технического развития автомобилестроения и привело к созданию принципиально новых технологий с гибридными и электрическими силовыми установками, в том числе с накопителями энергии [2].
	The appearance of EV has become one of the main directions of the technical development in the automobile industry and resulted in the generation of innovative technologies with hybrid and electric power plants, including energy storage systems (ESS) [2].
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	Однако и сами электромобили имеют ряд проблем, которые требуют решения в процессе дальнейшего расширения их применения.
	Although, the EVs have a number of problems that demand solutions during further extension of their applications.

	4
	Получили развитие технологии, связанные с производством и применением мотор-колес, имеющих ряд недостатков [3], которые приводят к необходимости развития и совершенствования электрического привода электромобиля, основанного на электродвигателях, в том числе асинхронных [4].
	As a result, the technologies, concerning the production and application of power wheels [3] which have a number of disadvantages, have been developed. Therefore, it leads to the necessity of improvement the electric drive of EV, based on electric motors, including asynchronous motors [4].

	5
	Особенности работы электродвигателей (зависимость коэффициента полезного действия, мощности на валу и др. параметров от частоты вращения) [5], в том числе совместно с накопителями энергии, приводят к необходимости совершенствования трансмиссии электромобиля.
	The characteristics of electric motors operation (dependency of efficiency factor, shaft power and other parameters of rotational speed) [5], including energy storage system, lead to the necessity of improvement the EV transmission.

	6
	Наиболее приемлемыми по ряду важных параметров является электромеханическая трансмиссия [6].
	The electromechanical transmission is the most acceptable parameter [6].

	7
	Ее применение дает возможность более полной рекуперации кинетической энергии при торможении автомобиля, вследствие чего повышается эффективность работы накопителей энергии.
	Its application enables to recuperate kinetic energy more completely during braking the vehicle. Hereupon the efficiency of the ESS increases.

	8
	Поэтому авторы данной статьи разработали новую электромеханическую трансмиссию [7] и [8], которая упрощает конструкцию, снижает вес, габариты и стоимость привода (конструкция трансмиссии имеет «ноу-хау»).
	Therefore the authors of the article have developed a new electromechanical transmission [7] and [8], which simplifies the construction, reduces weight, size and cost of the drive (the transmission construction has “know-how”).



