[bookmark: _GoBack]Под железобетоном подразумевают строительные материалы искусственного происхождения, бетонную и арматурную комбинацию, соединенную монолитным способом, получая целостную конструкцию. 

Железобетонные изделия (ЖБИ) на данном этапе развития строительной сфере очень востребованные, благодаря своим техническим и экономическим преимуществам, намного превосходя свойства других материалов. Постойки с применением ЖБИ не подверженные огню, имеют долгий срок службы, не бояться пагубного влияния внешней среды. Их используют для строительства помещений жилого, коммерческого и промышленного типа. 

Существует множество всевозможных вариаций ЖБИ, рассмотрим наиболее востребованные изделия

Балки

Широкое использование балки находят при постройке объекта, рассчитанного на максимальные нагрузки и эксплуатацию в сложных погодных условиях. Самыми распространенными вариациями являются сборный типа железобетонного перекрытия, ибо он прост в обслуживании и установке. Их производство происходит в кратчайшие сроки. 

Лотки каналов

Бетонные лотки обладают свойством изоляции тепла, применяются для отвода дождевых и талых вод, защищая системы. Благодаря этому изделию облегчается процедура обслуживания построек инженерно-коммуникационного типа, лотки обеспечивают защиту необходимых объектов. 

Лотки из бетона имеют такие свойства:

1. Повышенная прочность.
2. Длительность эксплуатации.
3. Устойчивость к грунтовому давлению.

Телефонные колодцы

Изделия используются для прокладки кабеля под землей, обеспечивающий связь или интернет. Благодаря телефонным колодцам у рабочих есть свободный доступ к кабелям, что упрощает выполнение ремонтных работ, а также обслуживание линий сети. 

Блоки перекрытий

Блоки или плиты перекрытий лотка являются плоскими ЖБИ, закрывающие верхнюю часть бетонных лотков, защищая от пагубного воздействия внешней среды. Продукт производят любых размеров и необходимых форм. Блоки часто применяют при перекрытии магистралей снабжения теплом. Еще их применяют для перекрытия канального лотка.

Колодца стеновые

Продукт изготавливается для возведения колодца разных типов: смотровой, водоотводный, канализационный. При создании бетонных колодцев устанавливают плиту для днища и ее перекрывающий аналог. 

Люк в железобетоне

Компонентом бетонного колодца является люк, используемый для любых видов колодца. Он выступает в роли сборной железобетонной конструкции, включающей разные виды ЖБ компонентов, необходимых при монтаже коммуникаций разных типов: водоотводные, инженерные, коммуникационные сети, септики. Изделие часто используется в качестве горловины или ствола сборного колодца, соединенные между собой сваркой.

Плиты перекрытий тоннелей

Данный вид ЖБИ используется как днище в тепловой камере или различных видов коммуникаций, которые состоят из лотковых компонентов. Плиту перекрытий тоннелей укладывают вниз, ее накрытием служит перевернутый лоток. Главная цель изделия – защита коммуникаций от негативного влияния среды.
