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CX-80 консервант для ремонта - смазывает, проникает, удаляет влагу, очищает, защищает. 
Экономит время при ослаблении заржавевших болтов и гаек.
Смазывает и консервирует.
Защищает замки от замерзания.
Проникает в труднодоступные механизмы.
Устраняет скрип и смазывает навески, замки, рельсы для занавесок и выдвижных ящиков.
Идеально подходит для системы зажигания и распределения.
Легко завести двигатель, увлажнившийся после затопления или под воздействием повышенной влажности.
Защищает от ржавчины инструменты, не используемые в течение зимы: газонокосилки, лопаты, ножницы, рыболовные катушки, столярные инструменты, спортивное оборудование и т.д.
Чистит и защищает: оружие, игрушки, роликовые доски, ролики и лыжное оборудование.
Ёмкость: 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, 5 л, 25 л, 205 л.
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КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «CX-80 консервант для ремонта» Характеристика CX-80 создан на основе антикоррозийного растворителя и имеет отличное водоотталкивающие свойства. После обработки поверхностей создаётся ультратонкая прозрачная плёнка, которая не оставляет масляных пятен. 
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