Мебельные карнизы это отличная возможность придать изюминку корпусной и кухонной мебели, довести их формы до завершенности и изысканности.
[bookmark: _GoBack]Для того, чтобы изготовить данную деталь, необходимо владеть информацией о размере верхней части мебельной конструкции по периметру, на которой будет устанавливаться карниз. Также необходимо обозначение углов.
Карниз приклепляется на мебельную конструкцию уже после ее установки. Для простоты крепления, необходимо для начала разложить все имеющиеся элементы карниза на верхнюю часть мебели. После того, как вы убедились, что всех частей хватает и они порезаны, как нужно, проделываете несколько отверстий в элементах карниза, через которые они и будут прикреплены к мебели. Важным в процессе крепления, является отсутствие щелей, поэтому нужно за этим следить за фиксацией угловых стыков. Если же щель возникла, ее можно замазать воском цвета, соответствующего мебельной конструкции. Также важно знать, что карнизы желательно устанавливать на мебель с ровным, либо с угловым покрытием, в которых углы имеют скошенные торцы.
В целом, такая малая, и на первый взгляд, несущественная деталь, как карниз, придает мебели насыщенности и занимательности.
