[bookmark: _GoBack]Ремонт ванной комнаты под ключ в Москве требует особого внимания к мелочам и деталям помещения, нужно правильно выбирать сантехническое оборудование и технику. Существуют различные виды ванн, но чугунная проверенная десятками лет, является достойным выбором. Многие годы самым востребованным материалом производства ванн выступает чугун. Его популярность зависит от характеристик самого материала. 

Ванна из чугуна – это классика. Делая эконом ремонт ванной комнаты, чаще всего используют этот вид сантехники. Не странно, ведь они использовались еще до начала производства ванн из стали и соответственно еще раньше, чем акриловые ванны. Благодаря небольшому весу изобретения и возможности создания разнообразных форм ванн, акриловые и стальные начали вытеснять чугунные аналоги с рынка сантехнического оборудования. 

Однако не стоит списывать ванны из чугуна, их и по сей день успешно производят и используют, благодаря множеству преимуществ лучших чугунных ванн:

1. Прочность. Внушительный вес этого товара компенсирует его устойчивость после установки и использования. Ванна вплотную становиться к стенке.
2. Устойчивость к коррозийным процессам. Она отлично защищена от этого пагубного воздействия.
3. Прекрасное хранение тепла. Благодаря чугуну вода остается теплой длительный промежуток времени после набирания ванны.
4. Легкая установка чугунной ванной. Большой вес изобретения не мешает при установке за несколько минут. 
5. Бесшумность в эксплуатации. Нет шума воды при набирании, не слышно ударов воды о дно. 
6. Простота в обслуживании. Не требуется применение специальных препаратов, стоит просто помыть губкой, используя обычное моющее средство.
7. Длительный срок эксплуатации, достигающий свыше 25 лет службы.

Какую чугунную ванну лучше купить?

Выбирая чугунную ванну необходимо знать несколько важных нюансов, требующих внимания.

Эмаль должна иметь отменное качество. До совершения покупки нужно хорошенько осмотреть поверхность ванны на наличие:

1. Сколов.
2. Отслоений.
3. Трещин.
4. Потеков.
5. Различной толщины эмали в разных областях.
6. Районы ванны, имеющие отличие в цветовой гамме продукта.

Какие лучше выбирать чугунные ванны? Идеальной ванной является та, которая имеет ударопрочную эмаль (толщина – 1-1,2мм). В случае нахождения любого вышеуказанного фактора, не стоит производить покупку. Эмалированная техника для ванны легка в обслуживании, просто чиститься, ее не страшат средства для очищения. Однако бракованная ванна в процессе использования быстро испортиться. Существующие трещины будут увеличиваться, сколы будут расти в размере, менять цвет на более темный, уменьшая длительность эксплуатации товара.

Только полное отсутствие дефектов говорит о качестве изобретения. Процесс обработки материала очень сложный, поэтому разрешена небольшая волнистость структуры ванны. 

Качественный материал. Верной толщиной стенки считается 5 мм. Качественное литье можно увидеть по наружной поверхности стенки. Тут должно быть полное отсутствие рытвин, трещин, шероховатостей, сколов и других видимых повреждений. 

Самым лучшим вариантом является применение порошковой краски при покрытии стенок. Этот фактор придает ванне отличную защиту, облегчает уход и дает красивый внешний вид. 

Для многих пользователей является важным глубина товара. Она рассчитывается с отверстия, предотвращающего перелив, до дна ванной. Бывают сантехнические устройства с глубиной 40-46см. Это обеспечивает комфортное принятие ванны. 

Демонтаж чугунной ванной проводится также просто, как и ее установка. 
