Тайтл: Как сэкономить на отоплении частного дома или квартиры с помощью окон?
Дескрипшн: Какие окна установить, чтобы платить за отопление меньше? Энергосберегающие стеклопакеты. Теплый монтаж окон. 
Как сэкономить на отоплении с помощью окон?
Цены на коммунальные услуги с каждым годом становятся все больше и больше. Поэтому многие задумываются об утеплении своего жилья, в первую очередь стен. 
При этом не все знают, что большой процент тепла «уходит» через остекление. Чтобы убедиться в этом, вы можете самостоятельно сделать примерный расчет теплопотерь при помощи специального калькулятора (легко найти в интернете). Правильно подобрав окна, можно действительно платить за отопление меньше.
«Теплый» оконный профиль
Качественные окна начинаются с оконного профиля. Чем больше в нем камер и чем он шире, тем лучше он будет сохранять тепло.  
Среди профильных систем Рехау оптимальными для тепломодернизации жилья будут:
1. Euro-Design 70 – 5-камерный профиль с конструктивной глубиной 70 мм, уплотнитель – двухконтурный EPDM. Самый доступный вариант среди продукции бренда, обеспечивающий должный уровень энергоэффективности.
2. Synego – профильная система с 6 камерами в створке и 7 в раме. Монтажная глубина – 80 мм. Если в доме индивидуальные счетчики тепла или автономное отопление, это лучший выбор для установки. 
3. Geneo – профиль, армированный в массе, из стекловолоконного композита без стального армирования. Обладает рекордными показателями теплоизоляции. 6-камерная конструкция, ширина – 86 мм. Идеальное решение для остекления пассивных домов (есть официальная сертификация). 
Все перечисленные профили Rehau могут использоваться в рамках Госпрограммы компенсации денежных средств на утепление жилья. 
Энергосберегающие стеклопакеты
Чтобы сделать стеклопакет энергоэффективным используют: 
· стекла с энергосберегающим (теплоотражающим) или мультифункциональным напылением (не только сохраняет тепло внутри помещения, а и отфильтровывает УФ лучи);
· одна или две камеры, наполненные инертным газом (аргоном или криптоном);
· дистанционная рамка из пластика (стандартная алюминиевая является мостиком холода по периметру стекла).
Теплый монтаж окон
Еще один важный фактор, от которого зависит, насколько окна будут «теплыми» – их грамотная установка. Именно в месте соединения оконного блока со стеной самые большие теплопотери. 
Поэтому монтаж окон должен проводиться в соответствии с нормами ДСТУ, которые предполагают защиту монтажного шва от солнечных лучей и влаги при помощи пароизоляционной ленты внутри и ленты ПСУЛ снаружи. Это значительно улучшает теплоизоляционные свойства окон, предотвращает плесень и сквозняки. 
Отопление частного дома или квартиры с каждым годом становится все дороже. Решить эту проблему можно с помощью утепления своего жилья. Кроме теплоизоляции стен стоит позаботиться и об установке энергоэффективных окон. 
Panorama – это студия окон с более чем 12-летним опытом, которая является авторизованным торговым партнером Rehau. Здесь работает профессиональная команда менеджеров, которые подберут оптимальный для вас вариант профильной системы и стеклопакетов. Установка окон проводится по госстандарту. 
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