ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ – Уникальность 97%

[bookmark: _GoBack]        Основная функция накопительных водонагревателей, это собирать воду во внутреннем резервуаре, нагревать ее и поддерживать определенную температуру. 
Достоинства накопительного электрического водонагревателя:
· Компактный размер. Позволяет установку на кухне, в ванной комнате, на даче и в офисе. 
· Разнообразный объем. Объем от 50 до 500 литров, позволит приобрести оптимальный по параметрам водонагреватель.
· Энергоэкономичность. Внешний терморегулятор и преимущественная работа ТЭНов на поддержание температуры в баке значительно сокращает расход электроэнергии.
Накопительные водонагреватели представлены двумя видами: открытого и закрытого типа.
Открытый тип водонагревателя является безнапорным и рассчитан на небольшой объем воды. В обогреватель данного вида вода подается насосами из скважин и колодцев, или поступает из специальных резервуаров установленных выше самого водонагревателя. Преимущественно устанавливаются на дачах, где нет централизованного водоснабжения, обеспечивают одну точку водозабора.
      Закрытый тип накопительного водонагревателя работает под давлением воды и монтируется в систему водоснабжения, может обеспечивать несколько точек водозабора. Работает по принципу сохранения тепла в термосе. 
      ТЭНы в водонагревателях представлены двумя модификациями: «мокрые» и «сухие». Преимущество «сухих» ТЭНов в том, что они находятся в специальной колбе и не имеют соприкосновения  водой.  Водонагреватели с «мокрыми» ТЭНами стоят значительно дешевле, при этом им потребуется систематическая чистка от накипи. 
Многие производители устанавливают по два ТЭНа, для обеспечения нагрева воды в двух режимах: экономичном и ускоренном. 
          Стоимость водонагревателя напрямую зависит от материала из которого изготовлена внутренняя колба бака и ее антикоррозийное покрытие. Покрытия из эмали и стеклофарфора чувствительны к перепадам температур, более надежными считаются покрытия из нержавеющей стали или титановой эмали.
 


