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Термометр Testo 104-ir
Testo 104-ir – эта модель термометра позволяет измерять температуры тел проникающим и бесконтактным способом. Такая особенность и выделяет данную модель среди других измерителей, а также существенно расширяет спектр её использования.

Сферы применения
Комбинированный Testo 104-ir используется в таких отраслях:

1. Производство, доставка, приём и хранение товаров
2. При точечных контрольных измерениях продуктов питания (в супермаркетах, кафе, пекарнях, ресторанах, магазинах)
Пирометр позволяет сканировать температуру с поверхности закрытых упаковок и отдельно взятых товаров, не нарушая их целостности. Такой метод называется бесконтактным или инфракрасным. Если измеренная температура окажется выше нормы, то чтобы проверить температуру внутри товара, можно воспользоваться проникающим зондом. Этот способ измерения называется контактным.
Особенности термометра
Термометр Testo 104-ir отличается рядом достоинств по сравнению с другими моделями:
· прибор с бесконтактным инфракрасным сенсором и сканированием контактным способом при помощи складывающегося зонда
· имеет водонепроницаемый корпус с защитой IP65

· простой в эксплуатации (обладает крупным экраном с подсветкой и кнопками управления)
· точность показателей измеряемой области благодаря наличию 2-х точечного лазерного указателя
· прибор занесён в Государственный реестр приборов измерения
При покупке аппарата Тесто 104-ир, пользователь в комплекте получает 2 батарейки типа ААА (время действия – 10 часов) и протокол калибровки завода-производителя.
Технические параметры
При инфракрасном измерении результат определения температуры тела появится на дисплее в течение 10 с. Диапазон измерения этим методом составляет от -30 до +250°C.
При контактном методе складной зонд определяет температуру в диапазоне от -50 до +250°C.

Прибор, весом 197 г (вместе с батарейками), хранится при температуре от -30 до +50°C. Частота измерений в обоих методах составляет 0,5 с. Прибор может выдавать данные в °C, °F, °R, а минимальные и максимальные значения температур могут запоминаться и фиксироваться на дисплее.
Выбрав пирометр Testo 104-ir, покупатель сразу оценит простоту сканирования температурного режима и лёгкость управления аппаратом. А сам прибор будет служить гарантом безопасности и надёжности в сфере контроля температуры товаров. 
