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Мета: Отопители «Вебасто» и «Эберспехер» –  - Санкт-Петербург.
Сравнение Webasto и Eberspacher
В этой статье мы попробуем сравнить две отопительные системы для автомобиля от немецких производителей «Вебасто» и «Эберспехер». Для начала, разберём плюсы и минусы отопителя «Эберспехер» модели «Гидроник 2» версии «Комфорт». 
Во-первых, стоит отметить, что эта компания зарекомендовала себя не с очень хорошей стороны. Отопительные системы от производителя «Эберспехер» обладали имеют некоторыеми проблемамыи, одна из которых заключаетсялась в том, что пытаясь угнаться за лидерами, производитель увеличивал мощность своей системы путём прошивки «мозга». Такое решение привелоодило к тому, что в системе периодически происходятили сбои в работе электроники. Вторая проблема – это необходимость проводить частую чистку сетки жаровой трубы из-за того, что конструкция системы оказалась неприспособленной к отечественному топливу.
Но компания заверяет, что нынешние системы лишены данных недостатков. Конструкцию отопителя решили выполнить схожей с отопительной системой «Вебасто», а вторую проблему решили сразу же после её возникновения. Однако это не решило проблему с тем, что пользователи всё равно опасаются приобретать отопительные системы этой компании, к тому же по цене они ничем не отличаются от «Вебасто». Чтобы хоть как-то привлечь внимание владельцев автомобилей внимание к своей новинке, компания предложила нечто интересное в плане функционала системы.
Сравнивая две системы отопления, мы получаем следующее: у обоих производителей в жаровой трубе находится «таблетка», выполненная в виде металлической губки, которой моют посуду. Но в отличие от «Вебасто», компания «Эберспехер» решила установить специальную сеточку, которая не даёт «таблетке» распушаться. Ещё в системе не оказалось цилиндрической сетки, которая так часто засорялась.
Сам отопитель также имеет отличия от системы «Вебасто» –  - в немй установили три сопла врезки для того, чтобы можно было различными способами подключать отопитель к системе охлаждения автомобиля различными способами. Стоит сказать, что у «Вебасто» имеется только два сопла. К тому же отопитель можно запускать дистанционно, при этом не требуется запуск двигателя. Таким образом, вы можете заблаговременно прогреть свой салон перед поездкой.
КПД у «Эберспехера» выше, чем у «Вебасто», а энергопотребление значительно ниже, что является большим плюсом. Следующим плюсом достоинством можно назвать возможность подключить аналоговый запуск через GSM. Третье преимущество – это сброс ошибки, в числе которой может быть блокировка системы отопления.
Теперь поговорим о минусах этой системы.  
1. Топливный насос обладает небольшой производительностью.
2. Более шумная работа, как насоса, так и всей системы.
3. Разделение выхлопной трубы на две части, что не всегда оказывается целесообразным.
4. Дистанционное управление работает на расстоянии меньше, чем заявлено в документации менее заявленной дальности (1000 метров).
В общем, данная модель отопительной системы оставляет приятное впечатление о своей работе, даже с существующими минусами. Но право выбора всё равно остаётся за вами!



Мета: Особенность системы отопления «Вебасто» –  - Санкт-Петербург.
Вебасто и его особенность
Если вы считаете, что автомобильная система отопления «Вебасто» –  - это современное изобретение, то вы заблуждаетесь. Такую систему стали разрабатывать ещё в прошлом столетии. Автомобилисты уже в то время мечтали управлять транспортным средством, находясь в комфортном салоне, обладающемго системой кондиционирования и системой отопления.
 Семейный подряд
Компанию «Вебасто» основали в тысяча девятьсот первом году. Её задачей стала разработка автомобильных технологий. Довольно быстро компания стала самой влиятельной в этой области. Семейное дело продолжается, и по сей деньвплоть до настоящего времени.
 Самым первым отопителем были оснащены легковые автомобили и автобусы, имеющие водяное охлаждение. Произошло это в 30-е годы минувшего столетия. Основой этой отопительной системы стал самый обычный теплообменник.
За довольно короткое время отопительная система показала свои преимущества и завоевала доверие у владельцев автомобилей. Теперь автолюбителям открылась возможность прогреть двигатель своей машины перед запуском, что вело к увеличению ресурса работы. Такое новшество радовало автолюбителей. 
Современные отопительные системы компании «Вебасто»
На сегодняшний день, пожалуй, не найдётся ни одного авто владельца, который не желал бы приобрести отопительную систему фирмы «Вебасто». Даже в том случае, если компания автомобиля не установила отопительную систему, это можно сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь оформить заказ необходимого оборудования и произвести установку. Это поможет решить сразу несколько проблем одним махом:
1. Подогреть двигатель перед запуском, что . Это поможет продлить его работу.
2. Подогреть салон для более комфортного нахождения в нём водителя и его пассажиров.
Отопительная система способна запускаться как вместе с запуском двигателя, так и раньше его, что даёт возможность прогреть двигатель и салон до того, как вам необходимо будет ехать. Этот плюс будет более ощутим в зимнее время года. Но время не стоит на месте и теперь у системы имеется свой «мозг», который может контролировать температуру и быстро реагировать на любые изменения.
Если у вас возникает желание сесть в машину, которая готова к поездке, тогда вам необходимо приобрести отопительную систему «Вебасто». С такой системой прогреть салон и двигатель автомобиля станет возможным, путём нажатия одной кнопки на пульте управления.
Сегодня на рынке существует большое количество различных моделей отопителей «Вебасто», поэтому вы легко сможете просто не найдёте авто владельца, который не сможет подобрать себе необходимое оборудование. Для того чтобы правильно подобрать отопительную систему для вашего автомобиля, вам необходимо обратиться к специалисту – это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при установке не того устройства.



Мета: Перечень неисправностей кондиционеров – Санкт-Петербург.
Неисправности кондиционера автомобиля
Система кондиционирования – это климатическая система, которая охлаждает воздух внутри автомобиля. Её работа заключается в циркуляции хладагента по системе. Вне зависимости от того, какая у вас марка автомобиля, требует установки кондиционера, его конструкция кондиционера остаётся неизменной. Только отдельные конструктивные элементы могут иметь незначительные отличия, однако, к принципу работы это отношения не имеет. 
Не зависимо от тогоНесмотря на то, что кондиционер выполнен довольно просто, случается так, что это оборудование выходит из строя. Эта статья расскажет вам о самых распространённых проблемах в работе системы кондиционирования.  
Перечень возможных неисправностей кондиционеров для автомобиля
1. Компрессор вышел из строя. То, что компрессор сломался, можно определить по довольно шумной работе устройства. Такое происходит из-за того, что, скорее всего, возникла разгерметизация системы и происходит утечка хладагента. Это может быть трещина в корпусе, прокладка потеряла свою эластичность или порвалась, приводной ремень износился или ослабился и многое другое.
2. Сломался конденсатор. Если уточнить вспомнить функцию конденсатора, то она заключается в том, чтобы охлаждать хладагент, за счёт которого происходит охлаждение воздуха. Когда происходит сильное загрязнение конденсатора, то хладагент не остывает, как положено, и происходит периодическое отключение климат- контроля. В этом случае необходимо как можно быстрее приступить к очистке радиатора, ведь при перегреве создаётся высокое давление в системе.
3. Испаритель вышел из строя. В том случае, если вы заметили, что снизилась эффективность работы устройства, в салоне автомобиля появилась вода или появился неприятный запах, то вероятно у вас появились проблемы с испарителем системы кондиционирования. Причиной данной проблемы может быть закупоривание сливной трубки.
4. Ресивер-осушитель вышел из строя. Такое оборудование необходимо для того, чтобы удалять влагу и производить очистку хладагента. Сломаться может из-за неправильной заправки системы хладагентом или из-за сильного загрязнения после ремонтных работ. Если вы наблюдаете, что шланги агрегата стали обмерзать или он произвольно отключается, то вам пора обратиться в сервисный центр.
5. Терморегулирующий вентиль сломался. Для контроля и регулирования подачи хладагента, в системе имеется наличие расширительныйого клапана. В случае перебоев подачи охлаждённого воздуха в салон, самопроизвольного отключения системы или обмерзания шлангов, вам необходимо заняться проверкой расширительного клапана.
Существует ещё большое множество неисправностей кондиционера, но обо всех не расскажешь, однако, стоит учесть только одно – если вы заметили какие-то перебои в работе кондиционера, то не нужно тянуть время, а лучше сразу обратиться к специалистам для их устранения.




