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Отправляясь в магазин, чтобы выбрать карниз для угловой ванны, люди задаются похожими вопросами: «Как не ошибиться с выбором?», «Что необходимо знать, чтобы выбрать изделие, подходящее под конкретную ванную комнату?». Нужно владеть полной информацией о карнизах для ванной, их видах, особенностях, способах крепежа – вот ответ на эти вопросы. Есть несколько советов, которые помогут сделать покупку не только полезным, но и приятным занятием:
1. Прежде, чем идти за покупкой, нужно выполнить все необходимые замеры в ванной комнате.
2. Крепление планки будет зависеть от состояния поверхностей в комнате. Приобретая изделие для удержания шторы, нужно учитывать как размер ванной, так и качество отделки потолка и стен.
3. Стоит подумать заранее об условиях эксплуатации карниза. Будет ли он использоваться в качестве сушки для полотенец? От этого будет зависеть, какое крепление выбрать – потолочное или настенное.
4. Не нужно пренебрегать деталями, которые удерживают на угловом карнизе в ванной комнате шторы. Лучшим выбором станут кольца и незамкнутые крючки. Так выбор модели штор не будет ограничен.
Виды карнизов
Все производимые сейчас карнизы для шторки в угловой ванной делятся на два вида по способу установки: потолочные и настенные.
Потолочные изделия используются реже, потому что их гораздо труднее установить на большинство видов подвесных потолков. На бетонный, пластиковый или реечный потолок он монтируется легко, а вот на натяжные потолки, популярные сейчас, крайне сложно. Кроме этого, трудно подобрать потолочный карниз для ванной угловой, который бы хорошо смотрелся с современной моделью сантехники. Поэтому чаще используют изделие настенного вида.
Планки с настенным креплением и трубчатой конструкцией популярны благодаря своей дешевизне, лёгкому монтажу и возможности подобрать изделие даже под сложную конфигурацию ванны. Эти планки отличаются разнообразием.
Разновидности трубчатых карнизов:
· Прямой карниз с упорными фланцами. Это самый распространённый и дешёвый продукт, который можно приобрести в магазине. При этом он хорошо смотрится в интерьере. Но есть у такого изделия и маленький недостаток – хромовое покрытие трубы, которое со временем сотрётся из-за частого перемещения по нему колец. Но с этим можно смириться, ведь стоит такой карниз очень дёшево, и при потере им эстетического внешнего вида его можно будет заменить на новый.
· Угловой карниз. Его главная сложность в том, что подобрать готовое изделие для угловой ванны довольно сложно. Скорее всего, нужно будет заказывать его по индивидуальному макету, либо тратить много времени на поиски подходящего для конкретной модели ванны. К угловому можно отнести полукруглый, П-образный, Г-образный и овальный карнизы. Крепёж на таких изделиях может быть как настенным, так и настенно-потолочным. Иногда для придания конструкции дополнительной жёсткости её в одном или двух местах дополнительно присоединяют к потолку.
· Гибкий карниз. Его конструкция позволяет использовать такой карниз при любой форме ванной. Он изготавливается из алюминиевого профиля, сочетая в себе одновременно гибкость и жёсткость. Гнуть его можно руками, через колено, без дополнительных инструментов.
· Карниз-телескоп. Прямой карниз длиной от 1,3м до 2м. он устроен по принципу «труба в трубе» и раскручивается при необходимости. Конструкция выходит довольно жёсткая.
Критерии выбора:
1st. Размер комнаты, от них зависит, прямой или угловой карниз необходим.
2nd. Расположение ванны или душевого поддона.
3rd. Материал облицовки стен и потолка.
4th. Стиль и дизайн ванной комнаты.
Несмотря на свою простоту, карниз выполняет важную функцию в ванной комнате, поэтому нужно взвешенно подходить к вопросам его установки. 
Способы крепления
Сначала угловые карнизы выпускали в двумя креплениями на концах изделия. Со временем для некоторых металлических моделей производители придумали дополнительную деталь конструкции – потолочный кронштейн, расположенный посередине карниза.
Кронштейн позволяет трубчатой конструкции не провисать, если на неё подвешены тяжёлые шторы, или если она используется как сушка и держатель для полотенец. Но поскольку в основном в санузлах используются шторы из лёгких материалов, в дополнительном креплении нет необходимости. 
Важно! Крепить карниз нужно обязательно при помощи шурупов или дюбелей, так он точно будет надёжно присоединён. От изделия на присосках лучше отказаться, он не будет держаться на стенах и может упасть на голову в самый неожиданный момент.
Выбор материала
Пластик
Наиболее дешёвый материал, используемый для изготовления карнизов. Это неудивительно, ведь несмотря на свою влагостойкость, зачастую пластиковые карнизы быстро провисают и деформируются. Это происходит из-за резких температурных перепадов в ванной комнате. Из плюсов можно выделить разнообразную расцветку.
Алюминий
Этот материал прочнее пластика. Он устойчив к коррозии, но его способность легко гнуться и матовый вид говорят не в пользу алюминия. К тому же, при соприкосновении с определёнными поверхностями этот материал будет оставлять некрасивые следы.
Нержавеющая сталь
Планка из данного материала будет наиболее прочной, но и стоимость её повысится соответственно. Если правильно её закрепить, может выдержать любые нагрузки. К тому же, выглядит такое изделие вполне респектабельно.
Хромированная сталь
От предыдущего варианта данный материал отличается лишь верхним покрытием – хромом. Его прочность идентична нержавеющему карнизу. И хотя этот материал более красив, его скорее применяют в спальне или гостиной, чем в ванной.
Покупка изделий
Определившись с тем, какой именно карниз необходим, можно наконец приступить к самому интересному – покупке. Купить его можно как в строй-магазине, так и в интернете. Например, карниз из нержавеющей стали можно заказать на сайте с доставкой по всей России и оплатой при получении. Это намного удобнее, чем ходить из одного магазина в другой в поисках идеального варианта. 

