Замена цепи ГРМ


Цепь ГРМ является связующим звеном распредвала и коленвала — двух главных вращающих деталей двигателя. Она дает возможность правильно и вовремя открыть и закрыть клапаны. Цепь состоит из стального каркаса, покрытым прочной резиной. По истечение двухсот тысяч километров пробега цепь ГРМ изнашивается. Это проявляется в ее вытягивании, увеличении шага между звеньями и износа шарниров. В результате — неровная работа двигателя и замятие клапанов. Во избежание серьезного ремонта нужно своевременно заменять цепь. Если же этого не удалось избежать, обратитесь к нам. Наш автомобильный сервис «Сервис Моторс» выполнит на профессиональном уровне замену цепи газораспределительного механизма. Как происходит замена цепи и что для этого нужно? 
Процесс замены цепи ГРМ
1. Частичная разборка двигателя ввиду того, что цепь находится в двигателе

2. Снятие передних крышек двигателя

3. Снятие поддона двигателя

4. Снятие вентилятора охлаждения

5. Снятие выпускного коллектора 


Во время замены цепи «Сервис Моторс» выполняет следующие действия:

1. Производит замену направляющих и успокаивающих планок

2. Замена натяжителя цепи

3. Замена звезд распредвалов и коленвалов


После выполнения замены цепи ГРМ следует собрать все детали в обратном порядке и установить новые сальники, крышки и прокладки. После этого все тщательно смазывается герметиком.


Для выполнения замены цепи важен:

· Высокий профессионализм

· Наличие техдокументации

· Наличие профессионального оборудования

· Наличие специалистов с опытом работы


Если какого-то пункта не хватает, о полноценном ремонте не может быть и речи. Наш автосервис «Сервис Моторс», расположенный в Краснодаре, имеет в наличии все перечисленное. К тому же, мы предоставляем гарантии на выполненные работы и использованные материалы. Если цепь будет установлена неправильно, может произойти ее повторное повреждение и поломка двигателя, поэтому советуем сразу обратиться к профессионалам. Наша команда заменит цепь ГРМ на любом автомобиле качественно, в установленные вами сроки. Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирует правильное решение вашей проблемы. 
Проблемы, вызванные несвоевременной подтяжкой цепи ГРМ
· Перескакивание цепи на несколько зубьев, в результате чего клапаны соединятся с поршнями и двигатель выйдет из строя

· Поломка уголка башмака, успокоителя или ограничительного пальца 

· Неодинаковое изнашивание звеньев цепи, что приводит к плохой работе двигателя 


Достаточно редко происходит обрыв цепи, но если такое случилось — немедленно обратитесь к нам. Автосервис «Сервис Моторс» не допускает ошибок в работе и гарантирует, что вам не придется переделывать процесс замены цепи ГРМ. Мы специализируемся на выполнении подобных работ и оказываем профессиональную консультацию каждому клиенту. Позвоните по указанному на нашем сайте телефону и мы ответим на все ваши вопросы. Мы не оставили ни одного клиента без внимания, и никто не ушел от нас с нерешенной проблемой. 

