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Современная автоматическая система пожарной сигнализации позволяет обнаружить очаг возгорания, предупредить об опасности, приступить к тушению и даже способствовать организации процесса эвакуации. Цель создания такой системы изложена в ФЗ № 123 от 22.02.2008 г. (новая редакция от 23 июня 2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.51, гл. 14.  
Наша компания разрабатывает проект системы руководствуясь выше указанным законом, а также ПП РФ №390, от 25.04.2012 года – «О противопожарном режиме».
Проектирование разбито на несколько этапов, содержание каждого регламентируется ПП РФ №87 от 16.02. 2008 года. Документ акцентирует внимание проектировщиков на соблюдении действующих в регионе строительных норм, определяет особенности создания технического задания. В частности, в нем требуется указать:
· результаты предпроектного обследования объекта;
· технические меры и решения (базируются на типовых проектах, но учитываются особенности данного объекта).
 Техническое задание разрабатывается на основе проведенного обследования. После согласования и утверждения ТЗ заказчиком компания приступает к созданию проекта систем автоматической пожарной сигнализации. Проектирование производится с учетом особенностей объекта, на котором будет произведена установка системы. Учитываются следующие параметры здания:
● количество этажей;
● категория – жилое, не жилое, производственное и т. д.
● температурный режим в самом здании и отдельных помещениях;
● планировка, площадь каждого помещения;
● свойства, характеристики отделочных и
конструкционных материалов;
● расположение основных и запасных выходов;
● схема расположения стационарного оборудования, мебели;
● схема устройства системы вентиляции.
В ТЗ входит также разработка и комплексное управление системами:
· аварийного оповещения;
· дымоудаления;
· пожаротушения;
· оповещения и управления эвакуацией. 
На основании полученных и проанализированных данных об объекте производится выбор и комплектация системы АПС и СОУЭ. 

Разработка проектной документации АПС и СОУЭ

Проектная документация состоит из двух частей: текстовой и графической. Представленные в документе технические решения:
· обеспечивают обнаружение на ранней стадии очага возгорания;
· создают препятствие для распространения огня и продуктов горения по зданию;
· оперативно оповещают о возгорании, необходимости эвакуации;
· способствуют грамотному проведению эвакуационных мероприятий;
· эффективно тушат пожар любого вида. 
Для их реализации указываются все составляющие систем, планировка инфраструктуры, трасса прокладки кабелей и другие необходимые данные. 
Наша компания создает проект высокого качества, который позволяет в сжатые сроки выполнить монтаж оборудования, обеспечить комфортное обслуживание. 

Разработка рабочей документации для АПС и СОУЭ

Рабочая документация (РД) включает:
· общий объем работ по созданию системы;
· входящие в систему комплектующие;
· схемы подключений, соединений;
· чертежи и таблицы;
· план размещения основного оборудования и коммуникаций.
В РД указана емкость ресурсов, необходимая для нормальной работы системы в целом и каждой операции в отдельности. 
Общая стоимость проектных работ рассчитывается на основании указанных в РД данных. В сметной документации указывается стоимость:
· материалов и оборудования;
· монтажных и пуско-наладочных работ. 
Безопасность любого объекта непосредственно зависит от качества работы систем АПС и СОУЭ. В каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход к разработке проекта. Наш опыт позволяет безошибочно выбирать тип сигнализации, количество и вид датчиков, место для установки оборудования и прочие элементы системы. 
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