[bookmark: _GoBack]Современная промышленность, строительство, благоустройство придомовых территорий, парковых зон и пр. не обходится без проведения высотных работ. И если раньше для этих нужд использовались громоздкие и неповоротливые автовышки, требующие для проведения работ большой площади, то сегодня активно применяются краны-манипуляторы с люлькой. Они более маневренны и мобильны, поэтому идеально подходят для проведения электромонтажных, строительных и отделочных работ в городских условиях и на участках с ограниченной площадью.
Кроме того, манипулятор экономичен: во время его использования функционирует только электродвигатель, не сжигающий дорогостоящее топливо и масла. Электричество также используется ограниченно и экономно: электродвигатель включается только в те моменты, когда требуется повернуть или переместить вышку, увеличить или уменьшить вылет стрелы крана, к которой прикреплен рабочий крюк.
Если более детально говорить о сферах применения таких кранов, то взять в аренду манипулятор со скидкой целесообразно в следующих случаях:
- для подачи строительных или отделочных материалов на небольшую высоту;
- для проведения сложных электромонтажных работ, которые требуют высокой точности и аккуратности.
Дополнительные узлы, которыми может быть оснащен кран-манипулятор, приборы и устройства, эффективно обеспечивающие скорость, качество и безопасность работ, производящихся на высоте:
- приспособление для фиксации стрелы манипулятора и прикрепленной к ней люльки в неподвижном положении. Достигается за счет гидравлики и обеспечивает безопасность производимых работ;
- устройства, удерживающие люльку манипулятора в горизонтальном положении, также обеспечивают безопасность работников;
- приспособление – ограничитель подъема стрелы и люльки;
- блокиратор стрелы, находящейся в поднятом положении. Используется в тех случаях, когда кран-манипулятор не поддерживается в устойчивом состоянии при помощи специальных опорных балок.
Кроме того, на кран-манипулятор могут быть установлены устройства, указывающие угол уклона агрегата, счетчики моточасов, ограничители поднятия груза. Все эти приспособления предназначены для того, чтобы обезопасить проведение электромонтажных работ и сделать их максимально эффективными и затратными.

