Створення тканини почалося ще в давні часи, коли первісні народи використовували волокна льону, розділені на пасма і сплетені в прості тканини, пофарбовані барвниками, отриманими з рослин.
Новатори розробили синтетичні тканини, щоб подолати деякі обмеження, властиві натуральним волокнам. Бавовна та льон мнуться, шовк вимагає делікатного поводження, а вовна зморщується і може дратувати на дотик. Синтетика забезпечує більший комфорт, видалення забруднень, ширший естетичний діапазон, можливості фарбування, стійкість до стирання, стійкість кольору та нижчу вартість.
Штучні волокна та палітра синтетичних добавок, що постійно зростає, дозволили підвищити вогнестійкість, стійкість до зморшок і плям, антимікробні властивості та безліч інших покращень продуктів.

Джинси і джинсова тканина:
Леві Штраус і Джейкоб Девіс у 1873 році винайшли сині джинси у відповідь на потребу в робітниках для міцного чоловічого робочого одягу. Традиційною тканиною для виготовлення синіх джинсів є денім, міцний бавовняний твіл. Історично джинсову тканину виготовляли з шовку та вовни в Німі, Франція (звідси назва «de Nim»), а не з будь-якого іншого бавовняного різновиду, про який ми знаємо сьогодні.
FoxFibre® 
У 1980-х роках пристрасть Саллі Фокс до натуральних волокон спонукала її заново винайти бавовну природного кольору, яка використовувалася для виготовлення бавовняних тканин, головним чином у відповідь на забруднення, спричинене процесами відбілювання та фарбування бавовняних тканин. Фокс схрещувала коричневу бавовну, яка також виробляла зелену бавовну, з метою вироблення більш довгих волокон і більш насичених кольорів.
 У свою чергу, органічні відкриття Fox допомагають зберегти навколишнє середовище, і їх можна знайти в усьому, від нижньої білизни до постільної білизни.
 
Kevlar®
Американський хімік Стефані Луїза Кволек у 1965 році винайшла кевлар - синтетичний, термостійкий матеріал, який у п’ять разів міцніший за сталь і достатньо міцний, щоб зупиняти кулі. Його також використовують для виготовлення човнів. Коли Кволек відкрила для себе кевлар, вона шукала легший матеріал для виготовлення шин, який забезпечував би економію палива. Сьогодні кевлар використовується в бронежилетах, струнах для тенісних ракеток, мотузках, взутті тощо.
Водостійкі тканини
Шотландський хімік Чарльз Макінтош у 1823 році винайшов метод виготовлення водонепроникного одягу, коли виявив, що кам’яновугільна нафта розчиняє каучук. Він узяв вовняну тканину і пофарбував одну сторону розчиненим каучуковим препаратом, а зверху поклав інший шар вовняної тканини. Плащ Макінтош, створений з нової тканини, був названий на його честь. 
Поліестер
Британські вчені Джон Вінфілд і Джеймс Діксон у 1941 році разом з В.К. Біртвістлом і C.Г. Річісей - створили Terylene, першу поліефірну тканину. Міцне волокно колись було відомо як незручне для носіння, але недороге. З додаванням мікроволокна, яке робить тканину схожою на шовк, і зростання ціни через це, поліестер зайняв своє місце.
Віскозне волокно
Віскозне волокно було першим промисловим волокном, виготовленим з деревної або бавовняної целюлози, і спочатку був відомий як штучний шовк. Швейцарський хімік Жорж Одемарс винайшов перший необроблений штучний шовк приблизно в 1855 році, зануривши голку в рідку м’якоть кори шовковиці та гумовий каучук для виготовлення ниток, але цей метод був надто повільним, щоб бути практичним.
У 1884 році французький хімік Ілер де Шарбонне запатентував штучний шовк, який представляв собою тканину на основі целюлози, відому як шовк Шардоне. Гарний, але дуже горючий, щоб залишатися на ринку.
У 1894 році британські винахідники Чарльз Кросс, Едвард Беван і Клейтон Бідл запатентували безпечний практичний метод виготовлення штучного шовку, який став відомий як віскозний шовк.
Нейлон і Неопрен
Уоллес Х'юм Карозерс був мозком на службі у DuPont і батьком синтетичних волокон. Нейлон, запатентований у вересні 1938 року, є першим повністю синтетичним волокном, яке коли-небудь використовувалося в споживчих товарах. І хоча слово «нейлон» стало іншим словом для панчішно-шкарпеткових виробів, весь нейлон був спрямований на військові потреби лише після вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну. Синтез полімерів, який призвів до відкриття нейлону, привів до відкриття неопрену, високостійкого синтетичного каучуку.
Інші винаходи, від гнутої сталі до скловолокна та формованих пінопластових сердечників, зробили революцію в дизайні меблів і створили багато сучасних дизайнів меблів, які ми бачимо й сьогодні.
Спандекс
У 1942 році Вільям Хенфорд і Дональд Холмс винайшли поліуретан. Поліуретан є основою нового типу еластомерного волокна, відомого під загальною назвою спандекс. Це штучне волокно (сегментований поліуретан), здатне розтягуватися щонайменше на 100% і повертатися, як натуральна гума. Він замінив гуму, яка використовується в жіночій білизні. Спандекс був створений наприкінці 1950-х років, розроблений Е.І. DuPont de Nemours & Company, Inc.
VELCRO®
Швейцарський інженер і альпініст Джордж де Местраль після повернення з походу в 1948 році помітив, як задирки прилипли до його одягу. Після восьми років досліджень Mestral розробив те, що ми сьогодні знаємо як «липучки» (Velcro)— поєднання слів «оксамит»(Velvet) і «в’язання гачком»(Crochet). По суті, це дві смужки тканини — одна складається з тисяч крихітних гачків, а інша з тисячі крихітних петель. Mestral запатентував липучку в 1955 році.
 
Вініл 
Дослідник Уолдо Л. Семон у 1926 році винайшов спосіб зробити полівінілхлорид (ПВХ) корисним, коли він створив вініл — синтетичний гель, надзвичайно схожий на гуму. Вініл залишався предметом цікавості в лабораторії, поки його не почали використовувати як ущільнювачі амортизаторів. Гнучкий вініл також використовувався на американських синтетичних шинах.
Замша (Ultrasuede)
У 1970 році вчений Toray Industries доктор Мійоші Окамото винайшов перше в світі мікроволокно. Кілька місяців після його колега доктор Тойохіко Хікота зумів розробити процес, який перетворив ці мікроволокна на дивовижну нову тканину: Ultrasuede — ультрамікроволокно, яке часто називають синтетичним замінником шкіри або замші. Він використовується у взутті, автомобілях, інтер’єрі, м’ячах для жонглювання тощо. Склад Ultrasuede коливається від 80% нетканого поліестеру та 20% неволокнистого поліуретану до 65% поліестеру та 35% поліуретану.
Доки інновації в технологіях керують розвитком, одяг, оббивка та меблева тканина залишатимуться водночас красивими та функціональними.
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