Окна на заказ в Красноярске: виды профиля и стеклопакетов, способы монтажа
	Пожалуй, никто не будет спорить с тем, что металлопластиковые окна обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Их коэффициент теплопроводности значительно превышает старые деревянные окна, к тому же они имеют намного больший срок службы в отличие от конкурентов. 
Если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и отсутствовали сквозняки, то вы можете заказать пластиковые окна в Красноярске у компании «ПластЭК».
Какое выбрать?
	Чтобы определиться с выбором окон, нужно знать их разнообразие. Бывают:
· стеклопакет одинарный, двойной или тройной;
· оконный профиль трех-, четырех- и пятикамерный;
· метод открытия: поворотно-откидное с проветриванием и (или) микропроветриванием, глухое, открываемое.
Характеристики окна нужно выбирать в зависимости от комнаты, куда оно будет устанавливаться. Если вам нужно заказать пластиковые окна для кухни, то вам будет достаточно приобрести одинарный стеклопакет с трехкамерным профилем. Дело в том, что на кухне благодаря процессу приготовления пищи выделяется дополнительное тепло, да и само помещение не жилое. 
А вот для спальной комнаты лучше заказывать тройной стеклопакет и пятикамерный профиль, так как температура в жилых комнатах должна быть соответствующая.
Способ монтажа
	Монтаж металлопластиковых окон может происходить двумя методами:
1. с распаковкой окна;
2. без распаковки.
	Установка с распаковкой окна – это наиболее распространенный вариант. В нем вначале устанавливается профиль, а затем в него стеклопакеты. Во втором способе вся конструкция окна выполняется в сборе, со вставленными стеклопакетами.
	Оба варианта заслуживают на жизнь, выбор зависит от квалификации монтажников и различных нюансов.
	По виду закрепления профиля бывают:
1. с креплениями насквозь рамы дюбелями. Применяется в методе с распаковыванием окна;
2. с креплением с помощью специальных крепежных пластин, используется в варианте монтажа без распаковывания. Пластины вставляются в специальные пазы профиля и крепятся к стене, полу и потолку.
	Первый метод наиболее надежен и его специалисты компании «ПластЭК» советуют использовать на этажах выше пятого и особенно на балконах. Объясняется это тем, что чем выше этаж, тем сильнее порывы ветра. А у балконного окна большая парусность, вследствие чего пластины могут попросту не выдержать.
	Хотите заказать пластиковые окна в Красноярске недорого? Тогда звоните в «ПластЭК»!
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