Итальянский керамогранит

Рынок стройматериалов каждый год предлагает все новые материалы для тех., кто дйствительно ценит практичность и экологичность. Ноу-хау в технологиях изготовления позволяют сочетать искусственные компоненты с натуральними. Такими свойствами обладает керамогранит. Итальянский керамогранит-сравнительно новый материал,который покорил многих специалистов  своимим характеристиками:термоустойчивость( выдерживает и мороз, и жару), устойчивость к механическим, химическим  повреждениям, долгий срок эксплуатации и, самое главное, шикарная палитра фактуры и окраски. Итальянский керамогранит универсален  в применении как внешний, так и внутренних облицовочных работ.
Керамогранит более выигрышно смотрится в сравнении с классической керамической плиткой, так как  практически не отличим от природного камня.

Эксклюзивная технология создания этого материала позволяет не просто имитировать натуральный камень, сам состав итальянского керамогранита соответствует  горной породе. Первые шаги в производстве этого уникального материала были сделаны в Италии, в 70-хгодах двадцать первого века.  « Детище»  назвали каменно-фарфоровая керамика   в знак того, что все признаки и качества  этих материалов удалось соединить в одном составе.
Материал разделен на ассортиментные позиции. В зависимости от производственной технологии различны поверхности керамогранита. Например, эмалированная - блеск придает нанесенный стекловидный  клей, он же формирует   цветовые оттенки и природный рисунок. Единственным нюансом эмалированного  керамогранита является  хрупкая поверхность (может стираться), впрочем, это свойство всех эмалированных материалов без исключения. Матовый, безусловно, самый практичный и экономичный  материал. Плюсом можно считать и то, что керамогранит, как говорится, прямо из печи, натуральный, естественный и не обработанный дополнительными способами. Рельеф на граните  получается при частичной шлифовке, таким способом достигается реальный эффект старого камня. Из матового керамогранита делают полированный с помощью специальной шлифовки. Результат- поверхность блестит как  зеркальное стекло. Частично срезая неровную лицевую сторону и шлифуя небольшие участки, мастера получают полуполированный материал. Наиболее практичный  для работы с полом, конечно, матовый керамогранит. Специально нанесенные насечки, порой в виде декоративных элементов, нейтрализуют скольжение и создают устойчивость.
Горные породы формировались тысячелетиями, а чтобы сделать итальянский керамогранит необходимо несколько часов работы  производства, вот результат прогресса. Человеческая природа противоречива, мы стремимся генерировать новые технологии и в тоже время, желаем вернуться к природе. Этим стремлениям  в полной мере отвечает современный  керамогранит. 
