Как сделать косметический ремонт пола без выравнивания?
На сегодня сделать косметический ремонт в вашем доме очень просто. И не думайте, что такой ремонт может вызвать массу негатива в сторону уюта. Если правильно подойти к данному процессу, то вы получите ощущение удовлетворения, а также воплощение все ваших идей. Некоторые думают, что косметический ремонт в квартире – это всего лишь замена обоев или напольных покрытий и все.
Уверяем, все эти мнения ошибочны, так как если подойти к этому с точки профессионализма, можно добиться комфорта в вашем доме. При косметическом ремонте квартиры всегда нужно внедрять сочетаемые разновидности отделки, что в конце работы даст позитивный результат.

Самым лучшим вариантом и, главное, быстрым, будет укладка пола таким напольным покрытием, как линолеум. Ведь линолеум рекомендуется на промышленных предприятиях, в больницах, санаториях, детских садиках, школах, государственных учреждений, спортивных и прочее. Все места, где люди проводят много времени.
Подготовка и укладка напольного материала
Переда началом покрытия пола, можно слегка выровнять пол любой дешевой мастикой. Ну а дальше стелить так, как обычно делают во время укладки напольного покрытия. 
Итак, во время работы над укладкой линолеума пригодиться следующие инструменты: нож, рулетка, карандаш или фломастер, шпатель, ножницы, молоток.

Чтобы начать укладку данного напольного материала, нужно правильно измерить размер самого линолеума, как бы не было потом лишних кусков. Также можно на полу сделать фломастером разметки для простого уложения. 

Этапы укладки:

1. Делаем раскрой линолеума и учитываем направления узоров, также не забываем о совпадении других элементов на полосах

2. Чтобы не было завернутых углов, расстилаем нужный размер полотна на два или три дня, пусть хорошо выпрямится. А также линолеум, как и либо другой напольный материал, должен соблюдаться комнатной температуре. И как в практике указано, в большинстве линолеум приклеивают к полу (заодно клей будет самовыравнивающим).

3. Следующим шагом будет грунтовка чернового пола.

4. Потом, когда грунтовка впиталась, наносим на пол шпателем специальный клей для линолеума.
5. После этого всего, кладем наш линолеум на клей и хорошенько прижимаем и приглаживаем специальной гладилкой, она дает возможность устранить воздух, который образовался под линолеумом.

Вот так-то можно быстро и недорого с помощью такого напольного материала, как линолеум, сделать небольшой косметический ремонт пол без лишних затрат физических сил. Линолеум имеет ряд положительных откликов, а именно, не боится влаги, не царапается. И технология укладки линолеума настолько проста, что с такой задачей может справиться практически каждый из нас.
