<H1>Транзисторы типа 2Т(КТ) 909 (примечание розовая крышка) </ H1>
< H2>Назначение, краткое описание</ H2>
Транзисторы(2Т(КТ)909) кремниевые, n-p-n типа, генераторные, эпитаксиально-планарные. Выпускались для использования в умножителях частоты, автогенераторах, а также в схемах усилителей мощности. Производились в металлокерамическом корпусе, с монтажным винтом и с жесткими выводами.
<H2>Некоторые технические параметры</H2>
В зависимости от модификаций транзисторов Т2 и КТ параметры могут расходиться, но находится в общих пределах.
<li>Предельная допустимая неизменная рассеиваемая мощность коллектора 50 Вт.</ li>
<li>Предельная частота коэффициента выхода тока транзистора для схемы с общим эмиттером до 500 МГц.</ li>
<li>Предельная доступный неизменный ток коллектора  10 А.</ li>
<li>Емкость коллекторного перехода 60 Пф.</ li>

<H2>Условия скупки</H2>
По Украине скупка транзисторов типа 2Т(КТ) 909 (примечание розовая крышка). происходит на очень выгодных условиях независимо от того в каком состоянии товар ( новые, б/у). В зависимости от требования продавца, оказывается помощь в оценки товара, также гарантируется быстрая оплата любой партии транзисторов.

<H1> Транзистори типу 2Т (КТ) 909 (примітка рожева кришка) </ H1>

<H2> Призначення, короткий опис </ H2>

Кремнієві транзистори епітаксійних-планарні n-p-n генераторні. Призначені для використання в автогенераторах, помножувачах частоти, а також в схемах підсилювачів потужності. Випускаються з монтажним гвинтом і в металлокерамическом корпусі з жорсткими висновками і монтажним гвинтом.
<H2> Деякі технічні параметри </ H2> 
Залежно від модифікацій транзисторів Т2 і КТ параметри можуть розходитися, але знаходиться в загальних межах. 
<li>Гранична допустима незмінна розсіювальна потужність колектора від 50 Вт.  </ li>                            
<li>Найбільша частота коефіцієнта передачі струму транзистора для схеми з загальним емітером до 500 МГц. </ li>
<li>Граничний допустимий постійний струм колектора 10 А. </ li>
<li>Ємність колекторного переходу до 60 Пф.</ li>

<H2> Умови скупки </ H2>
По Україні скупка транзисторів типу 2Т (КТ) 909 (примітка рожева кришка), відбувається на дуже вигідних умовах незалежно від того в якому стані товар (нові, б / у). Залежно від вимоги продавця, надається допомога в оцінки товару, також гарантується швидка оплата будь-якої партії транзисторів.
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