1. Вакуумный упаковщик Best Vacuum

Вакуумный упаковщик Best Vacuum – компактная кухонная техника для вакуумизации пищевых продуктов. Стоит купить данную модель упаковщика как для решения бытовых задач, так и для кулинарных цехов, заведений общепита – при малых габаритах он отличается достаточно высокой производительностью. 

С помощью вакуумного упаковщика Best Vacuum воздух откачивается из пакета или контейнера. Среди главных преимуществ этого агрегата:

· еда хранится гораздо дольше, чем в обычных условиях;

· нет риска возникновения бактерий;

· предотвращается высыхание продукта, обветривание;

· содержимое упакованной тары не вбирает посторонние запахи;
· конструкцию можно легко транспортировать. 

Если заказать недорого настольное устройство этой линейки на нашем сайте, вы сможете упаковать как колбасная нарезка, мясо, субпродукты, птица, так и овощи, сыр, зерна кофе, печенье и многое другое. 
Управление осуществляется с помощью цифровой панели. Аппарат известного итальянского производителя оснащен электроклапаном для возврата воздуха, датчиком сварки и вакуумным насосом. Режимов запайки – четыре.  Материал изготовления корпуса – ABS-пластик. есть возможность сформировать упаковку любой длины. 
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2. Вакуумный упаковщик Cuisson SV-31 Orved

Вакуумный упаковщик Cuisson SV-31 Orved – мобильная кухонная установка для вакуумирования продуктов. Если купить данную модель упаковщика, вы сможете быстро и легко откачать воздух их любого пакета или контейнера. Подходит для бытовых целей, так и для промышленного использования (кулинарные цеха, заведения общепита). 
Панель управления у вакуумного упаковщика Cuisson SV-31 Orved – электромеханическая, крышка – купольная. Среди основных функциональных особенностей:

· возможность печати даты производства и номера партии;

· за счет двух уровней высоты удобно упаковывать жидкости;

· функция фасовки в газовой среде;

· наличие десяти разных программ;
· основа конструкции – надежная нержавеющая сталь;

· оснащенность электроклапаном, вакуумным насосом и датчиком сварки. 

Если заказать недорого устройство этой линейки известного итальянского бренда, вы продлите срок годности пищевых ингредиентов, сохраните их внешний вид, свежесть, предотвратите их усушку, обветривание, предотвратите развитие бактерий. Сварочный шов на выходе – двойной. Аппарат отличается стильным современным дизайном. Благодаря компактности он не займет много места, он легко транспортируется.
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3. Вакуумный упаковщик Cuisson SV-41 Orved

Вакуумный упаковщик Cuisson SV-41 Orved – кухонный агрегат, позволяющий вакуумировать пищевые ингредиенты. Идеально подходит для заведений общепита, кулинарных цехов. Если купить упаковщик данной линейки, благодаря компактным габаритам ему всегда найдется место на кухне. 

С помощью вакуумного упаковщика Cuisson SV-41 Orved можно откачать воздух из пакетов или контейнеров с любыми пищевыми продуктами – мясной нарезкой, рыбой, сыром, овощами, фруктами и так далее. Ингредиенты, упакованные таким способом:

· не обветриваются и не пересыхают;
· хранятся дольше, оставаясь свежими, ароматными;

· надежно защищены от бактерий;

· могут даже дозревать в упаковке.

Если заказать агрегат этой линейки от ведущей итальянской компании, вы легко сможете им управлять. Панель – интуитивно простая,  программно-сенсорная, несколько разных программ. За счет разных уровней упрощается процесс запайки емкостей с жидкости. 

Сварочный шов выходит двойной, что обеспечивает идеальную герметизацию. Купольную конструкцию легко чистить, она собрана из надежных комплектующих, которые прослужат максимально долго. Есть функция фасовки в газовой среде и возможность печати даты и номера партии. 
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4. Вакуумный упаковщик Easy Vacuum
Вакуумный упаковщик Easy Vacuum – компактная бескамерная установка для вакуумной упаковки продуктов питания. Если купить данную модель упаковщика, вы всегда найдете ему место в своем заведении общественного питания, кулинарном цеху. Также можно использовать такое устройство и для решения бытовых задач дома. 

У настольного вакуумного упаковщика Easy Vacuum есть ряд существенных преимуществ над другими подобными агрегатами. В частности, они отличаются:

· возможностью запаивать длинные пакеты;

· наличием удобного замка системы и двойного поршневого насоса;

· функцией импульсного контроля для фасовки мягких продуктов (ягоды, зефир и так далее);
· мобильностью.

Вакуумизация пищевых ингредиентов обеспечивает их более длительное хранение, предотвращает развитие бактерий, защищает от обветривания, усушки, сохраняет максимально долго аромат и вкус, полезные вещества. Подходит для упаковки мясной нарезки, сыра, овощей, фруктов, кондитерских изделий и так далее. 

Если заказать недорого в нашем интернет-магазине устройство этой линейки, проблем с управлением не возникнет. Об уровне вакуума и начале процесса запайки сигнализирует специальный световой указатель. Сварочный шов, который образовывает этот прибор, - двойной, есть манометр. 
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5. Вакуумный упаковщик EVOX 25 Orved (8мс)

Вакуумный упаковщик EVOX 25 Orved (8мс) – компактное и простое в использовании устройство для запайки продуктов питания в вакуумные пакеты. Если купить данную модель упаковщика для кафе, закусочной, ресторана, супермаркета, ему всегда найдется место даже в самом небольшом кулинарном цеху. Также применяется для решения бытовых задач.
Мясная нарезка, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыба, расфасованные с помощью вакуумного упаковщика  EVOX 25 Orved (8мс), будут гораздо дольше храниться, чем в обычной таре в холодильнике. Также среди плюсов такой техники:

· защита ингредиентов от обветривания и высыхания;

· предотвращение развития бактерий;

· сохранение максимально длительное время полезных веществ, вкуса и аромата;

· продукты после обработки можно не только хранить, а и готовить в вакууме (технология sous-vide).

Если заказать у нас на сайте недорого устройство этой линейки, процесс вакуумирования займет минимум времени. О его начале и окончании дает знать звуковой сигнал. Есть четыре режима запайки. Длина двойного сварочного шва – 306 миллиметров. Есть возможность упаковки жидких веществ – например, смесей для коктейлей, бульонов. Для возврата воздуха предназначен специальный электроклапан. 
