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Станции технического обслуживания и автомойки занимают весомое место на рынке автомобильного сервиса. Количество автомобилей колоссально растет, что ведет к увеличению потребности в самых разнообразных услугах по ремонту и обслуживанию транспортных средств. Одним из показателей полноценной прогрессивной автомойки, СТО или АЗС является наличие возможности подкачать шины в пути. В большинстве случаев услуга предназначена для самообслуживания и пользуется хорошим спросом клиентов.
Пост подкачки шин значительно облегчает задачу автомобилиста, обеспечивая возможность
· легко и без труда подкачать шины автомобиля воздухом или азотом,
· пополнить водой бачок стеклоомывателя автомобиля.
Автоматический пистолет оснащен манометром контроля воздушного давления в шине. Регулируя его, можно достичь оптимального результата. Таким образом, легко и быстро подкачиваются шины не только легковых автомобилей, но и всех видов грузового транспорта. Система может быть дополнительно укомплектована устройством слива конденсата, датчиком регулировки температуры и воздушным масляным компрессором с ресивером. Пост бывает стационарным или выносным. Его можно закрепить на любой поверхности, в том числе, на площадке из асфальта или бетона. Для изготовления корпуса такого оборудования используют высококачественную полированную нержавеющую сталь, она обеспечивает высокую прочность и устойчивость к коррозии. В одном ряду с нововведением, описанным выше, стоит автомобильная портальная мойка. Это автоматическая установка в виде арки, которая движется вдоль автомобиля и очищает его от грязи. Такие мойки бывают контактные и бесконтактные. В контактных мойках применяются вращающиеся щетки, которые выполняют всю грязную работу. А в бесконтактных - для чистки используются аппараты высокого давления.
Преимущества такой автомойки:
· в первую очередь, незаурядная скорость очистки автомобиля,
· во-вторых, пользователю практически не требуется контактировать с водой и химическими реактивами во время чистки,
· в-третьих, используется меньшее количество воды, что весьма экономно и экологично.
Установка портальной мойки может обслуживать так же быстро как легковые автомобили, так и небольшие грузовики. А для автобусов и фур есть мойки П-образной формы, на которых закреплено большее количество чистящего оборудования. Станции технического обслуживания, оснащенные сервисами подкачки шин и портальной мойки, могут по праву считаться лучшими в своей нише. Они всегда будут пользоваться повышенным спросом, заслуженной популярностью у автомобилистов и будут приносить стабильный доход.

