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Композитная черепица Метротайл – высококачественный тип кровли, обладающий длительным сроком эксплуатации и надежности. Оно придает любому частному дому привлекательный внешний вид, придает индивидуальность и подчеркивает его красоту. 
Очень важным пунктом при покупке данного материала есть знание того, как рассчитать черепицу на крышу. Такой подход позволит сэкономить время и деньги, а так же знать наверняка, что количества листов точно хватит, и вам не придется ждать очередной поставки при нехватке или же придумывать, куда подевать излишки материала.
Для расчетов компания Metrotile предлагает хозяевам такие решения:
· Рассчитать обилие материала с помощью он-лайн калькулятора. С этим способом можно просто определить примерную стоимость композитной черепицы. Недостатком этого способа есть то, что цена есть ориентировочной.
· Посмотреть видео-урок. В наше время очень много видео о композитной черепице, в том числе и о расчёте количества. Слабой стороной такого вида обучения есть то, что в видео-ресурсах имеется очень много мусорной информации, и сам процесс отнимает много времени. Плюс, порой нет инструкций по монтировке сложных конфигураций.
· Заказать услугу расчета кровли у опытных специалистов. Данный способ является верным и дает достоверную информацию, но он отнимает деньги.
· Рассчитать количество черепицы самостоятельно. Имея под рукой таблицу с размерами всего ассортимента Метротайл, и несложные математические формулы, можно тщательно и корректно провести расчеты требуемого наличия мягкой черепицы. Этот способ не отнимает финансовые ресурсы, а по времени отнимает меньше часа, а посему его можно считать идеальным. Команда Metrotile предлагает индивидуальный расчет под каждую из модификаций.
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Вычисление числа листов
Весь предоставленный ассортимент листов, кроме комплекта МетроРоман имеют надобную площадь в 46 см2. Последняя же имеет полезную площадь – 45 см2. Для расчетов используется такая формула: величины суммы листов МетроБонд и МетроКлассик уподобляются общему размеру площади в м2, разделенной на полезную площадь. В зависимости от сложности кровли Metrotile, рекомендуют прибавлять 5-10% от общего количества.
Расчет коньков крыши
Перед началом работы нужно снять мерку совершенно всех ребер крыши, которые надо покрыть верхушками. Так же во внимание берутся виды коньков. Существуют отдельные формулы для определения количества полукруглых(одинарных, тройных) и ребровых компонентов.
· Наличие тройных коньков длине ребра (м) поделить на желаемое расстояние тройного полукруглой детали (1,11 м)
· Число одинарных частей приравнивается длине конька (м) минус количество тройных деталей(шт.), умноженных на 1,11 м. Вся сумма разделяется на нужную длину полукруглого материала (0,37 м)
· Количество ребровых деталей равно к общей протяженности конька (м)/дельную длину ребрового конька (1,27 м)
В конце все суммируется и прибавляется 5% от количества.
Другие расчеты
· Правые и левые торцевые планки. Длина карниза/1,27м.
· Плоские листы рассчитываются в зависимости от конструкции крыши. Они устанавливаются сбоку поверх и снизу труб. Сумма площади листа равна длине примыканий/1,37(м). Расчеты получаются в штуках.
· Ендовы = метраж ендовы/желательную продолжительность материала, используемого при установке композитной черепицы (1,27).
· Упаковки гвоздей = площадь в м2*8/1900+10%.
Важно помнить, что во всех расчетах вычитывается абсолютный объем материала. Основные единицы измерения – метры. Если у вас получилось не целое число, то нужно всегда округлить в большую сторону. Дополнительно рекомендуется брать 1 ремонтный комплект на 120-160 м. кв. Как правило, при стандартных комплектациях крыш берутся по одному Y- и T-образных полукруглых коньковых элементов и по паре наконечников, крышках, правых и левых торцевых планок.
Факторы, которые надо брать во внимание при расчете
Выбирая композитную черепицу, строители зачастую принимают во внимание только цену за квадратный метр, что является в корне неправильно, ибо на окончательную стоимость влияет много составляющих. К примеру:
· непосредственно, стоимость всех деталей крыши;
· монтаж композитной черепицы;
· цена всех дополнительных элементов (обрешетки, ендовы, аксессуары);
· обрешетка и ее укладка.
Так же надо принимать в расчет характерные черты всех материалов, ведь они могут значительно повлиять на финальную стоимость всех работ. К примеру, если крыша имеет сложную архитектурную форму, то необходимо обязательно учитывать тот фактор, что натуральная черепица будет иметь 50% отходов, что ставит под сомнение ее целесообразность ее использования. В таком случае композитная черепица будет стоить даже дешевле за счет отсутствия отходов.
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