Монтаж электропроводки под ключ
Постройка и ремонт любого здания – квартиры, дома, промышленного или коммерческого объекта не обходится без прокладки электропроводки. Эта работа довольно сложная, она требует знаний, навыков и ответственного подхода, ведь от качества материалов и их монтажа зависит сохранность имущества и безопасность людей. Поэтому при необходимости электрификации, следует доверить это профессионалам, а лучше всего заказать услугу под ключ. Хотя цена монтажа проводки специалистами будет выше, но она окупается надежностью и качеством исполнения.
Электропроводка под ключ – описание услуги
Когда нужен монтаж электропроводки, не стоит надеяться на собственные силы, поскольку далеко не каждый имеет достаточный опыт, позволяющий продумать весь ход работ до мелких деталей, и набор необходимых инструментов и приборов. Преимущество обращения к специалистам – скорость и гарантия качества. Клиент может быть уверен, что учтены его пожелания, все нюансы объекта и выбран оптимальный способ монтажа.
Заказывая в нашей компании услугу «разводка электричества в Херсоне под ключ», клиент получает весь комплекс работ, начиная от составления плана, покупки комплектующих и заканчивая вводом в эксплуатацию готовой системы. Мы сдаем объект, не требующий доработок, электросеть будет пригодна к использованию немедленно. Чертеж–схема расположения кабелей по окончании работ предоставляется заказчику.

Особенности монтажа электропроводки под ключ в квартире

Проводка в квартире под ключ монтируется с нуля или с полной заменой старых кабелей. Электропроводка устанавливается открытым способом – в кабель-каналах, размещенных поверх стен, или скрытым – внутри стен, пола, потолка. Первый вариант дешевле, но менее практичен.
Монтаж электропроводки под ключ состоит из нескольких этапов:
· составление проекта и согласование его с заказчиком;
· демонтаж старой проводки при ее наличии;

· подбор и закупка качественных материалов и оборудования;

· подготовительные работы – пробивание штроб и отверстий;

· монтаж проводки в квартире – кабелей, щитов и розеток;
· устройство светодиодной подсветки;

· установка люстр, светильников;

· подключение и наладка работы осветительных приборов и бытовой техники;

· испытание и приемка работы.

Когда делается разводка электропроводки в квартире в Херсоне, розетки и выключатели располагаются в удобных местах открыто или делаются скрытыми. Количество розеток рассчитывается, исходя из площади помещения и его назначения. Кабеля, проходящие поблизости от водопроводных и газовых труб, дополнительно изолируются влагозащитным материалом.
Отличия монтажа электропроводки в частном доме

Монтаж проводки в доме включает подключение к внешнему источнику электричества. Это можно сделать с помощью кабеля, проложенного в траншее под землей или закрепленного на опорах в воздухе. Материал нужно подбирать с повышенной изоляцией и специальным покрытием для защиты от погодных условий.
Но сначала, чтобы провести проводку в частном доме в Херсоне, нужна предварительная подготовка, которая предполагает оформление Технических условий на снабжение электричеством. В них указывается количество электроэнергии, необходимое владельцу объекта от поставщика. Дальше разводка электропроводки в доме в Херсоне проводится подобно вышеизложенному плану монтажа в квартире, кроме некоторых дополнительных этапов:

· подводки входящего кабеля к дому;
· монтажа заземления;

· установки генератора, стабилизатора, источника бесперебойного питания, солнечных батарей, организация внешней подсветки фасада – по желанию клиента;
· электрификация беседок, гаражей и других построек на участке;

· монтаж освещения придомовой территории.

Цена монтажа проводки
Стоимость услуги «электропроводка под ключ» зависит от вида объекта, количества необходимых материалов и сложности работы. Смета рассчитывается после осмотра помещения, ознакомления с пожеланиями заказчика и составления плана работ.
