Базальтин

При обзоре широкого рынка теплоизоляционных материалов у потенциального покупателя рано или поздно возникает закономерный вопрос – что же выбрать для теплоизоляции дома, производственного помещения или оборудования? Однозначного и универсального ответа не существует; в зависимости от требуемых качеств, в каждом конкретном случае решение индивидуальное. Более того, выбор материала для теплоизоляции разнится для различных элементов одного здания: для кровли и крыши требуются одни качества, для стен и пола – совсем другие. Наша компания предлагает вашему вниманию одно из решений вопросов теплоизоляции.
Базальтин – это экологически безвредный и абсолютно негорючий материал. Производят его следующим образом: супертонкое базальтовое волокно штапельного плетения прошивается стеклонитью или базальтовым жгутом; в результате получается прочный, удобный в употреблении теплоизолятор. Базальтин характеризуется низким коэффициентом теплопроводности; такой эффект обусловлен высокотехнологичной структурой – в процессе производства образуется огромное количество микропор, содержащих воздух. Это препятствует конвекционным процессам и тепловому излучению. Плотность материала составляет 30кг/м3 – такое низкое значение связано с большим количеством воздуха в толще прошивного мата.
Диапазон возможных температур применения этого материала очень широк: от -269°С до +700°С. Такая устойчивость к высоким температурам позволяет легко заменить широко распространенные стекловолокнистые материалы. В качестве наглядного примера характеристик материала, стоит привести следующий достоверный факт: Базальтин в виде прошивного мата толщиной в 50 мм обладает теплоизолирующими качествами стены толщиной в два кирпича.
Традиционные утеплители обладают важным недостатком: в большинстве из них используется органическое связующее вещество, которое при эксплуатации испаряется в форме токсичного газа. Базальтин ни при монтаже, ни при дальнейшей эксплуатации не наносит никакого вреда окружающей среде и здоровью человека; более того, он служит продолжительное время без изменений теплоизолирующих и иных характеристик.

Среди важнейших качеств этого материала отметим следующие:
· диапазон температур применения: от -269°С до +700°С;

· высокие теплофизические свойства (l=0,036);
· отсутствие усадки при изменении температуры;
· устойчивость к механическим нагрузкам. Это дает возможность использовать базальтин для утепления горизонтальных и наклонных поверхностей;

· высокая экологичность - в состав материала не входят органические связующие вещества;

· хорошая устойчивость к активным средам – кислотным и щелочным;

· возможность производства различных типоразмеров в зависимости от объема заказа;

· этот материал в процессе эксплуатации сохраняет свои полезные свойства более чем 50 лет. 
Базальтин часто применяется в таких областях:
· в строительстве жилых помещений и утеплении квартир;

· в гражданском и промышленном строительстве

· теплоизоляция паропроводов, трубопроводов и подобных  производственных и коммунальных линий;

· утепление систем гидропоники;

· в промышленном оборудовании: изоляция котлов, турбин и других теплонагруженных машин.

Базальтин применяется для утепления полов, потолков и стен жилых помещений, мансард. По причине отсутствия токсичных органических связующих компонентов, его часто используют при строительстве бань и саун – то есть там, где возможны сильные перепады температуры. Помните, правильно подобранная и установленная система теплоизоляции может существенно снизить расходы на обогрев помещения.

Кроме всего прочего, базальтин обладает высокими звукоизолирующими свойствами – что в некоторых случаях может быть критичным параметром. Это особенно сильно проявляется при утеплении жилых и производственных объектов – не нужно тратить средства и время на монтаж дополнительного звукоизолятора, слой которого уменьшает полезную площадь и объем помещения.

Наша компания предлагает множество вариантов поставки этого замечательного материала; при большом заказе возможно производство продукта, максимально подходящего под необходимые вам размеры. Специалисты помогут вам подобрать вариант, максимально подходящий под ваши требования; помните, что выбор теплоизолирующего материала – это очень важный и ответственный процесс.
