На заметку при монтаже окон
Установка и монтаж окон – проблема всем знакомая. 
Если Вы не обладаете достаточными знаниями, то самостоятельно не беритесь за установку. Такой процесс как установка окна кропотливый. Доверьтесь профессионалам. Пусть ремонт влетит в копейку, зато срок эксплуатации оправдает Ваши затраты. Работники строительных фирм прекрасно знают всю технологию, о чём Вы и понятия не имеете.

При монтаже окон необходимо использовать качественный крепёжный материал, не забывайте о температуре, этот фактор очень важен.

Нагрузка на фурнитуру окон должна быть минимальной. Этого можно добиться с помощью установки окон в горизонтальной, либо вертикальной плоскости. Обязательно пользуйтесь уровнем.

При выборе крепёжного материала обратите внимание на оконный вес, крепления должны его выдержать. Устанавливать их нужно жёстко, используйте только специальные элементы.
Внутри шва непременно должен быть теплозвукоизоляционный шов, который, как известно, выполняется монтажной пеной.

Чтобы избежать каких-либо дыр, нужно образовавшиеся швы заделать специальным пароизоляционным материалом. 

