Сход развал

 В наше время каждый водитель обязательно слышал такое понятие как сход развал, многим даже известно, что это углы между автомобильной подвеской и колесами. Но те водители, которые сталкивались хоть раз с проблемой сход развал, прекрасно понимают особую важность хорошо отрегулированного развала и схождения. 

Стоит подробнее разобраться, что сход развал собой представляет? Это угол установки колес на подвеске. Между передней подвеской и колесами имеются такие углы: сход – Тое, развал – Камбер и Кастер.

Toe (схождение) наклон колеса по горизонтали, оно влияет на расположение передних колес при всевозможных поворотах и скоростях авто. К возможным показателям отклонения схода от нормы относят визжание шин во время поворота, усиленный шиноизнос, рост расхода топлива.

Камбер, он же развал, не что иное как угол показывающий насколько колеса наклонены по вертикали. Камбер важен для равномерного и минимального шиноизноса. При изначальной вертикальной установке производителем колес постепенно происходит проседание в блоках, шарниры могут покрываться зазорами. Это и приводит к крену колес внутрь или наружу, даже в противопооложные стороны. И дальше теж проблемы с шинами, топливом, креном и не только. При сильной разболтаности колес машина становиться трудноуправляемой, ее может уносить в стороны. Таким образом возможны дорожные проишествия в следствии потери управления в экстремальной ситуации. А в гололед или слякоть риск попасть в аварию из-за несбалансированных колес резко возрастает. 
И о кастере – продольном наклоне оси вращения колес или же шкворне. Благодаря ему обеспечивается скоростная стабилизация авто. При поворотах колес возникают боковые силы, они и поддерживают колеса в прямолинейном положении. При увеличении скорости движения автомобиля возрастают и силы действия на колеса. Благодаря кастору водитель отлично чувствует дорожное покрытие. 
Исходя из вышесказанного теперь не возникает вопрос нужен ли сход развал? Сбалансированный сход развал позволяет водителю наслаждаться комфортной поездкой на своей машине.
Что дают отрегулированные УУК:
· минимализацию ухода от курса;

· спокойствие и уверенность во время движенияуменьшение риска заноса или опрокидывания авто в экстремальной ситуации;
· уменьшение шиноизноса;

· экономичность расхода горючего.

УУК нужно проверять если ремонтировали ходовую, устанавливали новые пружины в подвеску или резинки под нее. Так же если Ваше авто стало уносить на дороге, запоздало реагирует на движение рулем, во время торможения тащит в сторону, разворачивает на скользком трафике при хорошо работающих тормозах и других неполадках при управлении автомобилем. 
Современные технологии позволяют уже более точно сконструировать кузов и подвеску автомобиля. Сейчас существует тенденция регулировки только схода, его необходимо чаще контролировать.

Автосервис Ярославль предлагает свои высококачественные услуги по регулировке сход развал. У нас Вы получите хорошее обслуживание ходовой, ремонт подвески, сход развар, балансировку колес. Мы проводим диагностику УУК на высококлассном оборудовании, что позволяет точно выявить все отклонения, бистро и качественно отрегулировать все углы. Сход развал цена Вас явно удивит. Если Ваше авто не нуждается в сходе или развале, корректировке кастора, но имеются проблемы с управлением, мы обязательно их выявим и устраним. Наши автомеханики отнесутся к автомобилю как к собственному, что гарантирует максимум внимания к любой даже незначительной поломке.
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