Контроллер для светодиодной ленты 220v
Контроллер для светодиодной ленты 220 вольт обеспечивает динамичную работу одноименной ленты, называемой также rgb лентой, где R — red, G — green, B — blue. Красный, зеленый и синий — цвета, воспринимаемые глазной сетчаткой. Смешивая их, человеческий глаз видит и желтый, и черный, и розовый, и остальные цвета. 
Нельзя ли обойтись без контроллера?
Если нужен статический эффект, смело покупайте rgb ленту без пульта управления: он вам не понадобится. Если же вы хотите изменять цвета, задавать периодичность изменения, переливания, менять яркость, тогда необходим контроллер для rgb ленты 220в. Приобрести устройство можно в большинстве магазинов электроники.
Одноцветная лента
При покупке устройства, излучающего лишь красный или любой другой цвет, следует обзавестись специальным диммером. Его можно встроить в стену или использовать в качестве пульта дистанционного управления. Встроенный контроллер для светодиодной ленты 220 вольт приобретается значительно реже, чем дистанционный вариант. 
Минусы встроенного способа:
· Необходимость помещать провода в стенах, то есть демонтировать стены и заново их сооружать;
· Потребность подходить к определенному месту для переключения цвета, в отличие от дистанционного пульта;
· При неисправности устройства нужно снова разрушать стену.
Плюсы:
· Встроенный аппарат не потеряется, как пульт, его не нужно будет искать по всей квартире;
· Пульт можно уронить и сломать, чего не скажешь о встроенной конструкции.
Люди испокон веков пытаются облегчить себе жизнь, поэтому они часто выбирают не просто пульт, а комплект из 2 приборов: и пульт, и сам диммер. Устройства позволяют играть со светом лишь в одной зоне. Это может быть как целая комната, так и определенное место, например, стена, окно, кровать и так далее.
Если человеку нужно управлять светом в нескольких местах, используя только один пульт, ему подойдет многозоновая система управления. 
Что представляет собой многозоновая система управления?
В этом случае у владельца появляется один пульт и от двух до бесконечности диммеров, число которых зависит от количества зон. Если нужно сделать окно розовым, а кровать красным, используется 2 диммера. А если еще и цвет ленты на зеркале нужно изменить, человек берет в руки третий диммер.
Многоцветная лента
Какие имеет преимущества над диммером RGB-контроллер для светодиодной ленты 220 вольт?
1. Можно выбирать не только цвета rgb-спектра, но и делать из них микс и наслаждаться различными оттенками;
2. Возможность как смешивать оттенки, так и регулировать яркость;
3. Определение динамичности и плавности перехода цветов свечения;
4. В современных моделях вы можете сами настроить программу игры со светом.
Мультибелая лента  (MIX, TRIX)
Не сложно догадаться из названия, что мультибелая лента излучает только белый цвет. На ленте расположены светодиоды разного оттенка белого: теплый, холодный, молочный. Управлять цветом можно с помощью MIX-контроллера.
RGB+W лента
Если вы хотите наслаждаться переливанием и разноцветных оттенков, и белых, подключите RGB+W прибор. Он объединяет красный, зеленый, синий и белый. Переливающиеся краски в комнате изменяет специальный контроллер с дополнительным белым цветом
Как подключить контроллер для rgb ленты 220в?
Схема подключения разноцветной ленты такая же, как и у монохромной (один цвет). Различаются они только тем, что в первый вариант устанавливается rgb-контроллер. У вас будет всего 6 проводов: 2 на блок питания и 4 цветных.
Питание:
· V+;
· V-.
Цвет:
· R — красный;
· G — зеленый;
· B — синий;
· V+ (другой провод, не для питания) — общий.
Для облегчения задачи можете ознакомиться со схемой:
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Как подключить контроллер для одноцветной ленты 220в?
Здесь подключение проходит еще проще. В этом случае не нужен ни RGB-контроллер, устанавливаемый между блоком и лентой, ни 4 цветовых проводка. Всего у вас 4 провода: плюс и минус к блоку питания от сети и плюс и минус к самой ленте от питания. 
Питание:
· V+;
· V-.
Цвет:
· V+;
· V-.
Провода, идущие из розетки, подключаются к блоку питания, который, в свою очередь, переводит энергию в ленту с помощью оставшихся проводков. Запитать устройство сразу от сети нельзя. Блок питания регулирует сетевое напряжение и в необходимых количествах снабжает им электроприборы. Это обеспечивает безопасность и проводки, и подключаемого аппарата.
Если вы лучше воспринимаете информацию визуально, взгляните на эту схему:
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