      Почему «плачут»… хозяева новых окон?
   Евроокна…что может быть прекраснее новеньких евроокон, которые легко открываются, сохраняют тепло, уют, оберегают от сквозняков и даже от шума. Жители домов и квартир, а также владельцы офисов давно уже оценили преимущества пластиковых окон. Проводя ремонты квартир и офисов, каждый владелец старается установить новенькие, именно пластиковые окна. Почти четверть всех жилых и нежилых помещений снабжены этим чудом нового века в строительстве.  Но очень часто мы сталкиваемся с целым рядом проблем, связанных с установкой и эксплуатацией окон. Первая распространенная проблема -  образование влаги на окнах со стороны помещения. Говорят, окна «плачут». Сначала запотевают, а потом  в морозную погоду даже обледеневают. Мало того, строительные фирмы  на жалобы отвечают так: «Это допускается по ГОСТу»…
  Действительно, в большинстве зданий во время строительства предусмотрена только пассивная вентиляция. Как ни странно, но по замыслу проектировщиков воздух должен проникать сквозь различные неплотности (в первую очередь сквозь щели в окнах), а удалятся – через вентиляционные короба.  А герметичность пластиковых окон абсолютна. Два или три контура уплотнений и особая конструкция запоров обеспечивает максимальную плотность прилегания створок к раме. Значит, в квартире нарушена схема вентиляции. И тогда накапливается влага (от пользования ванной, кухней, и даже от дыхания человека). Что делать?
   Чтобы наладить вентиляционную систему, нужно обязательно вызвать специалиста. В таких случаях он  должен провести замеры микроклимата (температуру и влажность помещения),  проверить работу вытяжной системы.  Если же замечены нарушения, специалист предлагает предпринять ряд мер. Например,  создать условия для доступа теплого воздуха от отопительных систем к стеклопакету или отремонтировать вентиляционную систему. Часто проблема запотевшего окна может быть вызвана установкой слишком широкого подоконника.  Он не дает возможности теплому воздуху подняться к окну.  Даже декоративные экраны на радиаторах и очень плотные шторы, которые расположены близко к подоконнику,  могут стать причиной запотевания окон. 
  Конечно же, самое действенное средство от запотевания – установка системы кондиционирования. Значит, если во время ремонтов квартир и офисов вы решили установить пластиковые окна, не забудьте установить и систему, которая предотвратит неприятности.

