К выбору двери, разумеется, подходить следует основательно. Наиболее распространенный материал при изготовлении дверей — дерево, которое применяется для этих целей вот уже как несколько тысячелетий. Впрочем, при желании чего-то нового можно обратиться к модному нынче варианту изготовлению дверей из художественного стекла либо же изысканным и практичным – из стали.
Входные двери в доме из дерева.
Из какого бы материала ни были они изготовлены, следует учесть, что входная дверь должна подчеркивать необыкновенность дома, подходить к его стилю и дизайну и служить свидетельством отличного вкуса владельца дома. Разумеется, логичным кажется установить входные двери из дерева, которые дому из дерева придадут большую гармонию, комфорт и завершенность. Материал при этом должен быть очень хорошего качества. Хорошим выбором станут двери из ясеня либо дуба — очень прочные и более долговечные древесные породы. Впрочем, для подчеркивания уникальности дома из дерева дверь не обязана быть полностью из дерева — хорошим выбором станет металл, обшитый древесиной. Если же приоритет для входной двери — защита от взломов и механических повреждений, то идеальный выбор — установка металлических дверей.

Межкомнатная дверь в брусчатом доме.
Основная черта дома из дерева в том, что этот материал — дерево — великолепно выглядят в сочетании с другими материалами. Отсюда следует, что двери в таком доме — составляющие его отделки. Особенно превосходно станут гармонировать со стилем дома межкомнатные двери из балки коробчатого сечения. Благодаря всевозможным дизайнерским ухищрениям будут выглядеть стильно и элитно мезонитовые, ламинированные либо шпонированные двери, так и сделанные из комбинирования разных материалов. А использование резных дверей может добавить интерьеру еще больше стиля и уюта. А также дверь вполне может быть остеклена и также дополнительно украшена различными вставками из алюминия или пластика.
Межкомнатные деревянные двери в брусчатом доме минимально подвергаются перекосам, что делает их более долговечными. Они бывают трех видов — комбинированные, лиственные либо хвойные. Но также межкомнатные двери изготовляют из ценной древесной породы, и они различаются отличным качеством.
Как установить дверь.
 Устанавливают двери, учитывая особенности сооружения. Для начала следует подвергнуть обработке установочные проемы и торцы антисептиком, а потом жестко закрепить к венцу внизу коробки, а по бокам зафиксировать мхом. В верхний зазор положить утеплитель. При установке дверей необходимо учесть, что крепят дверную коробку не к стене, а к нижнему венцу. К коробке также прикрепляют хорошо дверной блок, а швы заделывают герметиком.
В первые годы после сруба дом из дерева дает усадку, то следует делать обсадную коробку, неплотное крепление.
Выбирая нужную дверь и ставя ее, помните, что высококачественные двери всегда долговечнее дешевых поделок, и экономить на собственном комфорте не стоит.
Чтобы входная дверь вписалась в общий внешний вид дома. Можно использовать металлокассеты. При помощи этих фасадных кассет можно быстро придать дому желаемый, современный вид. Скрыть недостатки, допущенные во время строительства. И в целом металлокассеты придают любому фасаду солидности.
