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Информация о продукте

Многофункциональное зарядное устройство XXX XXX XXX предназначено для зарядки аккумуляторов различных устройств и для подключения нескольких USB-устройств к персональному компьютеру (далее – PC).

Также XXX XXX XXX является сетевым фильтром, защищающим подключенные устройства от скачков напряжения, а их батареи от быстрого разрушения в случае короткого замыкания.

Режим зарядки: Три USB-порта, маркированных как “for Tab/Phone” могут использоваться для подзарядки смартфонов (включая iPhone) и планшетных компьютеров (включая iPad), внешних аккумуляторов, цифровых камер, МР3- и МР4-плееров и других устройств, допускающих зарядку от USB порта. При этом четвертый USB-порт, маркированный как “[Universal]” и расположенный возле разъема microUSB, может использоваться для устройств, не соответствующих спецификациям зарядки через порт USB.

Режим HUB: При подключении к PC XXX XXX XXX работает в комбинированном режиме, обеспечивая как зарядку аккумуляторов подключенных устройств, так и обмен данных с PC. При этом все четыре порта работают одинаково.

Комплектация

- Зарядное устройство с сетевым шнуром
- USB - microUSB кабель
- Руководство пользователя

Особенности:

- Простое подключение к электрической розетке, удлинителю или сетевому фильтру.

- Четыре порта для зарядки в одном корпусе избавляют от необходимости использования нескольких зарядных устройств и розеток.


- Наличие 4-х USB-портов обеспечивает быструю и удобную зарядку.

- Совместимость с большинством мобильных устройств (смартфоны, планшетные компьютеры, навигаторы, камеры, внешние аккумуляторы, гарнитуры и прочие USB-устройства).
- LED-индикация позволяет определять состояние зарядки  подключенных устройств.
- функция HUB делает устройство многофункциональным.
- Компактные размеры удобны для транспортировки.
- Встроенный сетевой фильтр.

Примечание

Внешний вид устройства, упаковка и комплектация могут отличаться в зависимости от партии. Компания-производитель оставляет за собой право изменять устройство, его упаковку, комплектацию и приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с данным обстоятельством.

Технические характеристики:

	Тип устройства
	Зарядное устройство с 4-мя портами USB

	Модель
	XXX XXX XXX

	Цвет
	Белый, чёрный, зелёный, красный, фиолетовый, желтый

	Размеры
	64*64*55 мм

	Вес без упаковки
	230 грамм

	Входное напряжение питания
	100-240В 50/60Гц

	Максимальное выходное напряжение/ток одного канала
	5В/2,4А

	Совместимость
	iPhone, iPad, смартфоны, планшетные компьютеры, камеры, МР3- и МР4-проигрыватели и другие устройства с USB-портом 5В



Внешний вид

1. Корпус с сетевым шнуром, 4-мя портами USB и одним портом microUSB.
2. Светодиодные индикаторы.

Инструкция по эксплуатации

1. Подсоедините сетевой шнур XXX XXX XXX  к электрической розетке, удлинителю или сетевому фильтру. Центральный индикатор на верхней панели устройства загорится зеленым цветом.

2. Подсоедините USB-устройства к USB-разъемам на верхней панели XXX XXX XXX. Индикатор возле USB-разъема с подключенным к нему USB‑устройством будет гореть зеленым цветом. По окончании зарядки индикатор погаснет.


3. При перегрузке или коротком замыкании индикатор рядом с портом загорится красным цветом, в таком случае немедленно отключите USB-устройство.

4. Для передачи данных соедините устройство к персональным компьютером или иным устройством с помощью USB-microUSB кабеля. Горящие индикаторы изменят свой цвет на бирюзовый.

5. По окончании зарядки отсоедините заряженные устройства, затем отсоедините сетевой кабель от розетки.


	
Informazioni sul prodotto

Il dispositivo multifunzionale di ricarica XXX XXX XXX  serve per il caricamento delle batterie dei vari apparecchi nonché per il collegamento di più dispositivi USB al personal computer (in seguito chiamato PC).  


Inoltre il XXX XXX XXX rappresenta un protettore da sovratensioni in grado di proteggere i dispositivi connessi dagli sbalzi di tensione e impedire il guasto intempestivo delle loro batterie nel caso di corto circuito.

Modalità caricatore: Tre porte USB segnate come “for Tab/Phone” possono essere utilizzate per ricaricare gli smartphone (incluso iPhone)  e i tablet (incluso iPad), nonché gli accumulatori esterni, fotocamere digitali, lettori MP3 e MP4 ed altri dispositivi predisposti per il caricamento tramite una porta USB. Inoltre, la quarta porta USB, segnata come “[Universal]” e posizionata accanto alla presa micro-USB, può essere usata per i dispositivi che non corrispondono ai parametri delle principali tipologie di connessione USB.  
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Modalità HUB: Nel caso di collegamento con un PC, il XXX XXX XXX funziona in modalità combinata permettendo sia il caricamento delle batterie dei dispositivi connessi, sia lo scambio dei dati con il PC. In tal caso tutte le quattro porte funzionano nello stesso modo.  

Oggetti in dotazione

- dispositivo di ricarica con il cavo di alimentazione
- cavo USB – micro USB 
- manuale di istruzioni 

Caratteristiche:

- Un collegamento facile ad una presa elettrica, ad una prolunga oppure ad un protettore da sovratensioni. 

- Le quattro porte per il collegamento presenti in un singolo apparecchio permettono di evitare la necessità dell’uso contemporaneo di più dispositivi di ricarica o di più prese elettriche.

- La presenza di 4 porte USB garantisce la possibilità di effettuare una ricarica rapida e comoda.
  
- Compatibilità con la maggior parte dei dispositivi mobili (smartphone, tablet, navigatori satellitari, fotocamere, accumulatori esterni,  cuffie con microfono ed altri dispositivi USB). 
- Gli indicatori LED permettono di verificare lo stato di caricamento dei dispositivi collegati. 
- La modalità HUB rende l’apparecchio multifunzionale. 
- Le dimensioni compatte permettono un comodo trasporto. 
- Protettore da sovratensioni incorporato.


Note

L’aspetto del dispositivo, la confezione e gli oggetti in dotazione possono variare da un lotto all’altro. L’azienda produttrice si riserva il diritto di modificare il dispositivo, nonché la sua confezione o i componenti del set in dotazione, scusandosi in anticipo per eventuali inconvenienti che ne potrebbero derivare. 

Caratteristiche tecniche:

	Categoria di dispositivi
	Dispositivo di ricarica con 4 porte USB

	Modello
	XXX XXX XXX

	Colore
	Bianco, nero, verde, rosso, viola, giallo

	Dimensioni
	64*64*55 mm

	Peso netto
	230 grammi

	Tensione di alimentazione all’ingresso
	100-240V 50/60 Hz

	Tensione massima all’uscita / corrente di un canale  
	5V/2,4A

	Compatibilità
	iPhone, iPad, smartphone, tablet, fotocamere, lettori MP3 e MP4 ed altri dispositivi provvisti di porta USB 5V





Aspetto esterno

1. Il corpo del dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione, 4 porte USB e una porta micro USB. 
2. Indicatori LED.

Istruzioni per l’uso

1. Collegare il cavo di alimentazione del XXX XXX XXX ad una presa elettrica, ad una prolunga oppure ad un protettore da sovratensioni. L’indicatore centrale del pannello superiore s’illumina di luce verde.
 
2. Collegare i dispositivi USB alle relative porte USB situate sul pannello superiore del XXX XXX XXX. L’indicatore di ciascuna porta USB alla quale è stato connesso un rispettivo dispositivo s’illumina di luce verde. Al termine di caricamento l’indicatore si spegnerà.

3. Nel caso di eccessivo assorbimento di corrente o di corto circuito l’indicatore accanto alla porta s’illumina di luce rossa. In tal caso il dispositivo USB deve essere immediatamente scollegato. 

4. Per trasferire i dati  bisogna collegare l’apparecchio al PC oppure ad un altro dispositivo per mezzo del cavo USB-micro USB. Il colore degli indicatori luminosi diventerà turchese. 

5. Dopo aver terminato il caricamento occorre scollegare i dispositivi ricaricati, quindi staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. 




