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В 2015 году компания Google проведет тестирование ветроэлектрогенераторной установки новой конструкции. Ветрогенератор смонтирован в виде аэростата, и функционирует на высоте нескольких десятков метров над землей. Летающая установка имеет большие преимущества перед обычными наземными.  Для размещения ее не требуется площадка на земле. Кроме того, на высоте  больше скорость ветра, поэтому лучше обеспечиваются возможности эффективной работы ветроэлектростанции.  
Для тестирования ветроэлектрогенератор будет установлен на одном из островов Гавайского архипелага. Данная разработка появилась как результат стартапа, который финансируется компанией  Google. Ожидается, что устройства продемонстрирует эффективность вдвое выше, чем традиционная наземная ветроустановка.
Тестируемая ветроэлектростанция не является единственной. Ранее сообщалось об успешных испытаниях подобной ветроустановки, созданной канадскими разработчиками компании Magenn Power. Она работала на высоте более 50 м, и представляла собой аэростат с ветряной турбиной. Как отмечалось, ее недостаток – обмерзание лопастей при низкой температуре. Поэтому использовать такие устройства сегодня можно только в теплом климате. Опасность для установки также представляет попадание молнии и очень сильный или порывистый ветер. Предполагается, что при функционировании ветроэлектростанции будет осуществляться постоянный мониторинг погодных условий, при опасности оборудование можно будет опустить на землю и укрыть в специальном ангаре. Правда, при этом возникает необходимость обеспечить наземное или подземное хранилище.
В целом, данная разработка является очень перспективной, так как при размещении ветроэлектроэлектрогенератора на значительной высоте над землей исключается сразу несколько недостатков этого оборудования:
· низкочастотный шум не оказывает вредное воздействие на людей;
· нет опасности попадания в лопасти птиц;
· не требуется монтировать дорогостоящую мачту;
· не требуется свободная площадь.
Предполагается, что данное оборудование будет более дешевым, чем наземное. 
Сегодня в мире работает более 20 тыс. ветроэлектростанций различной мощности, большинство из них размещены в Дании, Великобритании Голландии, Германии и США. Несколько тормозит развитие этого направления энергетики достаточно высокие инвестиционные затраты на начальном этапе. Однако эксплуатационные расходы у ВЭС минимальны.


Американские ученые на пороге создания первого компактного термоядерного реактора

Американская корпорация Lockheed Martin опубликовала пресс-релиз о создании компактного термоядерного реактора. Цель публикации – найти финансирование и поддержку государства, чтобы закончить разработку Данным направлением в течение 6-и лет занималась небольшая группа ученых компании. В результате был создан проект реактора, который при размере 2 х 3 м сможет развить мощность 100 МВт. В настоящее время это самая компактная из существующих в мире моделей. 
Идея использования термоядерного синтеза для производства энергии была высказана в начале 1950-х годов, и попытки осуществить управляемую реакцию по синтезу средних ядер из легких проводятся в разных странах. Физические основы процесса состоят в использовании  избытка энергии, которая выделяется при слиянии легких ядер и образовании элементов со  средними значениями массовых чисел. В них энергия связи на один нуклон минимальна. Однако для того, чтобы были достигнуты условия для слияния ядер:создание высокой температуры и давления, – требуются  большие затраты энергии. До настоящего времени все модели установок термоядерного синтеза не давали возможности получить выигрыш получаемой энергии над ее затратами. 
Сегодня работы в мире ведутся в двух направлениях: 
1) создание плазмы в некотором объеме и ее удержание ее магнитным полем;
2) функционирование в импульсном режиме, когда реакция протекает во время коротких импульсов существования плазмы.
Предложенная американскими учеными концепция реактора работает по первому механизму. Исследователям удалось оптимизировать форму магнитов, чтобы уменьшить размер установки и повысить ее эффективность.
В перспективе требуется не менее 10 лет на создание действующих по данной концепции промышленных установок, но опытный образец компания планирует изготовить за год при достаточном финансировании проекта.
При успешном развитии данного направления энергетики полностью измениться структура мирового хозяйства. Открывается практически неиссякаемый источник  энергии, и можно будет отказаться от сжигания углеводородов в качестве энергетического сырья. Поэтому в мире отпадет необходимость борьбы за сферы влияния на страны, поставляющие  углеводородное сырье. Главной заботой государств станет  развитие высоко технологичных отраслей промышленности.  Значительное удешевление электроэнергии должно в перспективе повысить уровень жизни землян во всех странах.

