Как выбрать аккумулятор, АКБ
Очередная покупка нового аккумулятора для машины способна ввести в ступор: недешево и непонятно, какому именно варианту, из предложенных, отдать предпочтение. Планируя покупку хочется знать ответы на все интересующие вопросы: какой аккумулятор лучше для авто, как выбрать АКБ. В статье мы вместе разберемся с этой темой.

Аккумулятор — «сердце» железного коня.
Ключевые параметры при выборе аккумулятора
Рассмотрим все, что необходимо учесть при покупке хорошего аккумулятора. 
Типоразмер
Все источники автономного питания автомобиля внешним видом практически одинаковые, однако они отличаются:
· габаритными размерами;

· формой;

· расположением клемм. 
Для легковых автомобилей выпускают два размера аккумуляторного корпуса:
1. Европейский формат — 242х175х190 мм;

2. Азиатский формат — 232х173х225 мм.

Важно подобрать аккумулятор, который не только займет свое место и будет надежно закреплен — следует обязательно учесть полярность клемм при его подключении.                        
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Перед покупкой нового АКБ обязательно проверяйте его размеры, доступное место для установки и полярность клемм
Какую емкость аккумулятора лучше выбрать?
Емкость (измеряется в ампер-часах: Ah, А·ч) — доступный запас энергии батареи питания машины, то есть время, которое АКБ способна выдержать номинальную нагрузку. Чем выше емкость аккумулятора, тем больше попыток будет провернуть стартером застывший на морозе двигатель.
Различают следующие виды емкости:
· номинальную — указывается на этикетке АКБ, в авто паспорте (емкость, эквивалентна 20-ти часовому разряду). Для батареи на 60 Ач сила тока разряда равна 3 А;

· резервную — величину, которая указывает ресурс времени электропитания машины током 25 А при неработающем генераторе. Резервная емкость автомобильного аккумулятора на 60 Ач составляет порядка 95-100 минут.

На практике, если позволяют габариты и финансовые возможности, можно купить аккумулятор большей емкости, чем штатная. Разумнее доплачивать не за номинальную емкость, а за дополнительную резервную, то есть за больший максимальный ток.
Пусковой ток 
Стартовый (пусковой) ток, указывается в амперах (А), — величина максимальной отдачи тока АКБ в течение 10-30 секунд без негативных последствий для него. Данная ситуация возникает при запуске двигателя и характеризуется наиболее тяжелым режимом работы для аккумулятора.
Различают несколько стандартов пускового тока: EN — европейский (разрядка до 7,5 В за 10 с), DIN — немецкий (разрядка до 9 В за 30 с), SAE — американский (разрядка до 7,2 В за 30 с).
Аккумулятор с большим стартовым током быстрее и легче запускает работу двигателя зимой. Если сила тока холодной прокрутки недостаточна, то мотор часто не запускается. Поэтому, берите такую АКБ, которая способна выдать пусковой ток не меньше штатной.                 
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Покупайте такую АКБ, пусковой ток которой не меньше штатной
Обслуживаемость — какие аккумуляторы лучше?
В зависимости от типов аккумуляторов подразумевается различная степень их обслуживаемости.
Обслуживаемый
Это самый бюджетный и ремонтопригодный вид батареи. По мере выхода из строя отдельных ее банок, их можно заменить или разрядить-подзарядить, восстанавливая таким образом ее свойства. Модель требует периодического долива дистиллированной воды, характеризуется низким пусковым током и потерей ёмкости после длительного простоя.
Малообслуживаемый
Очень популярный вид АКБ средней ценовой категории. Потребность в обслуживании — 1-2 раза в год. Модель частично ремонтопригодна — необходим редкий контроль уровня электролита. При его уменьшении рекомендуется через пробки на верхней крышке долить дистиллированную воду. Нет возможности разряжать-заряжать отдельную банку.
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Малообслуживаемый аккумулятор с пробками на верхней крышке.
Необслуживаемый
АКБ не требует к себе внимания, может эксплуатироваться до 7 лет, отличается низким саморазрядом и высоким стартовым током. Батарея чувствительна к воздействию низких температур и глубокому разряду, нежелательны также длительные простои. Состоит из пластин с кальцием, о чем гласит маркировка: Са-Са. Аккумулятор премиум класса (маркировка: Silver) в своем составе имеет серебро вместо кальция и сурьмы.
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Аккумулятор премиум класса
В завершении хотелось бы отметить — не покупайте АКБ на стихийных автомобильных рынках, лучший вариант — выбрать аккумулятор для авто в специализированном магазине, предлагающем продукцию известного бренда с подтвержденной гарантией качества. 
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