 (
Ін'єкція тріщин - це процес введення спеціального матеріалу під тиском до тріщин та інших пошкоджень в бетонних та цегляних поверхнях, що дозволяє їх відновити та зберегти.
Тріщини в бетоні можуть бути викликані різними причинами, такими як:
 
⁃
 
осіда
ння
 
⁃
 
усадка
 бетону
 
⁃
 
помилки
 в плануванні або виконанні будівельних робіт
Особливо водопровідні тріщини є причиною корозійного пошкодження арматурної сталі та загрожують довговічності та безпеці бетонної конструкції. 
Для ін’єкції бетонних та цегляних поверхонь використовуються рі
зноманітні матеріали, такі як: 
 
⁃
 
епоксидні
 смоли
 
⁃
 
поліуретанові
 смоли
 
⁃
 
цементні
 суміші
та інші…
Вибір матеріалу залежить від типу пошкодження, з яким потрібно працювати, а також від технічних вимог, що висуваються до конструкції, що ремонтується.
Застосовуємо різні технології для забезпечення та підтримки вартості та функціональності бетонних конструкцій.
) (
Ін'єкція тріщин - це заповнення 
тріщин у залізобетонних конструкціях або цегляній кладці за допо
могою цементування мінеральними 
продуктами або реакційними смолами (заливання тріщин, ремонт тріщин, ін'єкція бетону).
 Тріщини в бетоні можуть бути викликані різними причинами, такими як:
 
⁃
 
осідання
 
⁃
 
усадка
 бетону
 
⁃
 
помилки
 в плануванні або виконанні будівельних робіт
Особливо водопровідні тріщини є причиною корозійного пошкодження арматурної сталі та загрожують довговічності та безпеці бетонної конструкції. 
Застосовуємо різні технології для забезпечення та підтримки вартості та функціональності бетонних конструкцій. Спеціально для проектів у громадських місцях продукти зі звітами 
DIBt
 пропонують планувальникам зручну альтернативу перевірці.
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