Циркуляционные насосы для отопления
Циркуляционный насос для отопления – это элемент, позволяющий качественно выполнять циркуляцию теплоносителя по системе теплоснабжения. Он устанавливается во всех современных отопительных системах благодаря целому ряду своих неоспоримых преимуществ. О них, а также о подробностях связанных с таким оборудованием мы поговорим немного ниже.
Преимущества и недостатки установки насоса отопления
	Насос отопления обладает такими плюсами:
· Улучшает циркуляцию. Если у вас плохая циркуляция теплоносителя, присутствуют контр уклоны и зауженные участки трубопроводов, вам сможет помочь только установка насоса. Такие проблемы часто встречаются при реконструкции старых так называемых гравитационных систем, имеющих природную циркуляцию. Например, при добавлении дополнительных радиаторов и изменении диаметров трубопроводов может увеличиваться гидравлическое сопротивление элементов системы, что приводит к невозможности  естественной циркуляции;
· Улучшает разгон системы. Для того что в доме быстро становилось тепло и уютно устанавливают водяной насос для отопления. Он помогает разогнать теплоноситель по системе теплоснабжения и ускорить теплообменные процессы в ней. По сравнению со старыми системами это большое преимущество;
· Высокая надежность функционирования и приемлемые характеристики позволяют добиться эффективной работы всего оборудования;
· Простота установки и эксплуатации.
	К недостаткам можно отнести:
· Дополнительные затраты на электроэнергию. Как и любой электрический прибор, циркуляционный насос требует подключения к электрической цепи, расходы будут зависеть от производительности устройства;
· Один из самых серьезных недостатков – зависимость от наличия электрической энергии. Несмотря на то, что в наше время системы электроснабжения работают относительно стабильно, но и у них бывают сбои, а также порывы электропередач из-за плохих погодных условий. Для таких ситуаций нужно продумать аварийное питание насоса. Это может быть аккумулятор или даже дизельный генератор;
· Покупка дополнительного оборудования. Помимо насоса придется приобрести запорную арматуру, фильтры для теплоносителя и трубопроводы для обвязки. Установка дополнительных элементов приведет к увеличению стоимости и времени проведения работ.
Выбор места для установки насоса отопления
	Многие владельцы, которые собираются приобрести такое оборудование, задаются вопросом, как установить циркуляционный насос в систему отопления. Наиболее острым вопросом перед ними стоит его место установки – перед или после источника теплоты. В последнее время по этому поводу происходит много дискуссий.
	Дело в том, что циркуляционный насос для отопления будет успешно функционировать и до и после котла, но установка перед ним более предпочтительна по двум причинам:
1. температура теплоносителя в обратке трубопровода значительно ниже, чем в подаче. Следовательно, подшипники и другие элементы будут меньше нагреваться и подвергаться износу;
2. устанавливая насос перед отопительным котлом он будет полностью заполнен водой и вы получите стопроцентную гарантию того что не будет перегрева топочных труб.
[bookmark: _GoBack]	На основании этих двух преимуществ становиться очевидным, что предпочтительнее выполнять монтаж такого элемента до источника теплоты.
На что нужно обратить внимание
	Для того чтобы циркуляционный насос эксплуатировался долгое время за ним нужно правильно ухаживать. Так как в системах отопления для небольших объектов (частных домов, дач и пр.) отсутствует водоподготовка, то на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования образуется накипь и ускоряется процесс коррозии.
	Бывают случаи, когда при включении насоса теплоноситель не циркулирует. Это может быть следствием того что ротор заклинило и он не вращается. Для этого нужно снять целиком насос, промыть его и вытрусить. В большинстве случаев этого достаточно, но если при его включении отсутствует не только циркуляция, но и шум от его работы, то вполне возможно, что вначале его заклинило, а потом его двигатель сгорел. Такая проблема приводит к приобретению нового насоса.
	Кстати о приобретении, советуем вам обратить сове внимание на насос Грундфос. Эта торговая марка давно себя зарекомендовала во всем мире как надежный производитель оборудования. А ее комплектующие широко используются в системах:
· кондиционирования воздуха;
· охлаждения;
· теплых полов;
· горячего водоснабжения;
· отопления.
	Производитель Grundfos хорошо продумал конструкцию циркуляционного насоса и дал ему такие преимущества:
1. низкий уровень шума при работе. Благодаря тому, что применена конструкция мокрого ротора в работе их практически не слышно;
2. эти элементы способны обеспечивать бесперебойную работу систем теплоснабжения благодаря наличию электронных таймеров и дополнительных настроек производительности;
3. высокая производительность и напор. Эти параметры способны удовлетворить в потребностях даже небольшой 2-3 этажный дом;
4. циркуляционный насос для отопления Grundfos прост в эксплуатации и монтаже. В систему отопления он встраивается благодаря накидным гайкам с внутренней резьбой, которые накручиваются на резьбу корпуса насоса. В качестве уплотнителя для таких работ задействуются паранитовые прокладки.
