Вилочные погрузчики позволяют максимально просто, быстро и безопасно перемещать грузы, поднимать их на высоту и укладывать в ровные штабеля. Такая погрузочная техника давно востребована в строительном производстве, в торговом бизнесе и коммунально-жилищном хозяйстве. Известная китайская мегакорпорация Anhui TEU Forklift Truck Co.Ltd, которая начала свою деятельность в 2007 году, выпускает одни из самых лучших и профессиональных погрузчиков в мире. Компания специализируется на выпуске погрузочного транспорта и комплектующих, которые работают на дизельном топливе (грузоподъемность 1.5-10 т), на бензине и электроэнергии (1.5-4 т).
Погрузчик данного производителя является высокотехнологическим оборудованием, которое изготовлено по европейским стандартам экологическим норм, что гарантирует сохранность окружающей среды. Погрузчик TEU отличается от других моделей своей усовершенственной прочностью и возможностью решать более сложные задачи. Многофункциональная система позволяет агрегату работать не только в закрытых помещениях, но и на открытых территориях. Высокая скорость перевозки  и адаптация к различным условиям позволяют работать более эффективно. Низкие и высокие температуры воздуха не являются преградой для погрузчика TEU, а упрощенное управление техникой существенно облегчит и ускорит процесс работы. 
Вилочные погрузчики TEU имеют следующий ряд технических характеристик и комплектующих:
1) Наличие блока управления CURTIS (Америка);
2) Наличие гидравлической системы более высокого уровня;
3) Эргономические сидения с боковой поддержкой и ремнем безопасности наилучшего качества;
4) Коробка-автомат передач POWER SHIFT;
5) Гидравлический электромагнитный клапан переключения передач NORTHMAN (Америка);
6) Повышенное усиление руля;
7) Улучшенный доступ к моторному отсеку для обслуживания и плановых замен, а также обзора пространства машиниста;
8) Внутренняя система отопления и охлаждения кабины машиниста (регулировка температуры);
9) Система предотвращения перегруза транспорта;
[bookmark: _GoBack]    10) Система боковой выгрузки АКБ.
    Для данного вида погрузчиков предлагаются широкий выбор двигателей японского (MITSUBISHI, ISUZU, NISSAN, PERKINS, YANMAR) и китайского производства (YTO, Toyota, XINCHAI). Двигатели данных производителей зарекомендовали себя как самые надежные и высококачественные.
