Гидроаккумуляторы и мембранные баки: виды, принцип действия и преимущества
[bookmark: _GoBack]Гидроаккумуляторы и мембранные баки – оборудование, предназначенное для защиты системы теплоснабжения от разрушения вследствие расширения теплоносителя. Дело в том, что теплоноситель  при нагревании обладает способностью расширяться, из-за этого увеличивается его объём. При нахождении в закрытом пространстве, например, в трубопроводе, он его деформирует, что приведет к появлению свища.
Поэтому для того чтобы избежать таких проблем применяется специальное оборудование – расширительный бак.
Виды баков
	Нужно обратить внимание на то, что существует два вида баков, которые предназначены для различных типов систем:
1. открытый бак, используется для систем открытого типа и в наше время практически не встречается. Исключением являются системы отопления, сконструированные в послевоенные годы. Дело в том, что у него есть один большой недостаток – контакт окружающей среды с теплоносителем и внутренней поверхностью трубопроводов. 
Это неминуемо приводит к возникновению коррозионных процессов на внутренних поверхностях трубопроводов и котлов. В результате этого значительно уменьшается не только срок службы системы, но и качество ее работы;
2. мембранный расширительный бак, устанавливается в современных проектах закрытых систем теплоснабжения. Он не имеет недостатков присущих предыдущему типу оборудования, а о его преимуществах поговорим чуть ниже.
Принцип работы оборудования закрытого типа
	Бак гидроаккумулятор закрытого типа является полностью герметичным, кислород, находящийся в окружающей среде, не способен проникать в трубопроводы и теплоноситель. Это позволяет системе отопления работать более эффективно, так как отсутствует накипь и коррозия на внутренних поверхностях теплообменников и трубопроводов. К тому же срок службы всей системы увеличивается в несколько раз.
	Внешне можно такой аккумулятор разделить на две части, которые делит пополам резиновая мембрана:
· полость с воздухом;
· полость с теплоносителем.
	При нагревании и расширении теплоносителя лишний его объем попадает в расширительный бак для отопления и начинает оказывать давление на резиновую мембрану, которая вдавливается в полость с воздухом, делая ее меньше. После того, как температура теплоносителя уменьшиться, он потеряет в объёме и снова с бака попадет в систему отопления. Такая незамысловатая конструкция позволяет сохранить трубопроводы в исправном состоянии.
	Сама мембрана изготовляется из специальной термостойкой резины и выходит из рабочего состояние крайне редко. Если это случилось, то бак раскручивается и реквизируется. Но особо волноваться не стоит, так как в последнее время проектировщики устанавливают в схему теплоснабжения специальную группу безопасности.
	Ее задачей является открытие клапана при критическом давлении в системе, после чего лишний теплоноситель просто дренажируется в канализацию. После такого случая позже при остывании теплоносителя потребуется дополнительное заполнение системы водой.
	Если вы не знаете на чем остановить свой выбор, то советуем обратить внимание на reflex баки, изготавливаемые в Германии. Фирма Reflex является лидером рынка Европейского Союза в сфере комплектующих для систем отопления и водоснабжения.
Преимущества баков гидроаккамуляторов
· маленькие габаритные размеры;
· полная герметичность системы теплоснабжения и отсутствие контакта теплоносителя с воздухом;
· высококачественная тепловая изоляция элементов конструкции;
· расширительный бак закрытого типа позволяет системе отопления работать при высоком давлении;
· простой и удобный монтаж в систему. Оборудование имеет фланцы для подключения в отопительный контур, такое соединение будет надежно;
· за счет своих конструктивных особенностей такие элементы можно устанавливать в любой точке системы, даже в самой нижней;
· большой выбор объемов, начиная от 4 литров и заканчивая 500.
Заключение
	Если вы нуждаетесь в надежной системе отопления и ее высокоэффективной работе, то вы обязаны позаботиться о приобретении такого оборудования как мембранный расширительный бак. Он позволит системе не только избежать разгерметизации, но и продолжать функционировать с первостепенной эффективностью, а вам экономить средства на ее эксплуатации.

