Лайфхаки проверки качества стройматериалов.
1. Не используйте просроченные строительные смеси. Технологические свойства таких смесей теряются.

2. Качественный цемент при сжатии в руке просыпается сквозь пальцы. 

3. Качество грунтовки можно проверить налив немного на ладонь и сжав ее. Должно быть ощущение липкости.

4. Проверить качество плитки можно, сложив,  две плитки  лицевой стороной  друг к другу. Между ними не должно быть зазора.

5. После покупки гипсокартон нельзя хранить лежа, а только установив на ребро. Так он останется ровным. 

6. При покупке обоев не забудьте проверить тон и цвет каждого рулона. Они могут отличаться.

7. Если водоэмульсионная краска осела и сверху толстый прозрачный слой эмульсии, проверьте срок годности – скорей всего она просрочена.

8. Качество самореза легко проверить – при надавливании на кончик качественного самореза вы уколитесь. 

9. Ворса из кистей для покраски не должна осыпаться, иначе при покраске поверхность не будет ровной.

10. Если на брусе синева, значит он,  поражен грибком.

Лайфхак:  отделочные работы.
11. Под пластиковый потолок в ванной комнате нельзя  делать каркас из деревянного бруса.
В виду перепада влажности меняется структура дерева и получаются изгибы.  Потолок становится неровным, между пластиком появляются трещины, теряется внешний вид. 

12. Чтобы гипсокартон легко изгинался в нужную вам форму, намочите одну сторону водой и оставьте на пару часов.

13. Для того чтобы добиться качественной покраски водоэмульсионной краской - используйте велюровый валик.

14. Не расстраивайтесь, если после поклейки обоев у вас образовались воздушные пузыри. Наберите клей в шприц и заполните пустоты. Через 10-15 минут выдавите излишки клея и разгладьте обои.

15. Чтобы легко и быстро снять старые обои, намочите их  теплой  мыльной водой.

16. Если в цементно-песчаный раствор добавить немного жидкого мыла, раствор  будет эластичным и не осядет.

17. Линолеум ляжет на пол ровно и без изгибов, если предварительно расстелить его за сутки до укладки. 

18. При покраске пола масляной краской в краску нужно добавить 10%  лака. Это придаст долговечность цвету и блеску полов.

19. Наклейте на линию отреза ламината малярный скотч, тем самым вы избежите сколов.

20. При монтаже плинтусов  уголки и заглушки нужно посадить на жидкие гвозди или клей для того, что бы уголки плинтуса не сбивались во время мытья полов. 
   
Лайфхак: как выбрать обои.

1. При неровных стенах не нужно выбирать тонкие обои – видно все изъяны.

2. В комнатах с неправильной формой не подойдут обои с яркими узорами. 

3. В темную комнату нужно клеить светлые обои.

4. В коридоре и кухне лучше использовать моющие обои, так дольше будет свежий внешний вид.

5. Обои с большим рисунком желательно клеить в больших комнатах.

6. В низкую комнату обои нужны с вертикальным рисунком, так визуально расширится пространство.

7. В комнате с солнечной стороной нужно клеить обои с высокой светостойкостью.

8. В детской комнате кстати придутся фотообои, как интересный элемент декора.

9. Если на стену будете вешать картины, наклейте обои с мелким рисунком или однотонные.

10. При выборе обоев нужно учитывать все факторы: высоту, длину и ровность стен, стиль комнаты и ее проходимость.

Лафхаки для балкона.
1. Ремонт квартиры лучше всего начать с балкона и непроходных комнат, так вы избежите лишней перестановки.
  
2. С помощью обустройства балкона можно увеличить общее пространство квартиры.

3. Прежде чем обустраивать балкон, определите его функциональное значение. От этого будет зависеть весь ремонт.

4. Балкон  утеплять лучше пенопластом, так как он не продувается ветром.

5. При отделке балкона используйте влагостойкий гипсокартон ввиду перемены влажности.

6. С помощью жалюзи на балконе можно регулировать количество света.

7. Гидроизоляцию лучше сделать с помощью универсальной жидкой резины, она не боится воздействия внешней агрессивной среды (перепада температур).

8. Не стелите ламинатом полы балкона, при первом попадании влаги он разойдется по швам.

9. С помощью остекления балкона пластиковыми окнами (ПВХ) вы добьетесь утепления и шумоизоляции.

10. Стены  балкона лучше штукатурить. Сайдинг, пластик легко ломается.

Лайфхаки для гостиной
1. Для многофункциональности гостиной – зонируйте пространство.

1. Чтобы интерьер в гостиной после оформления был современным, выберите один стиль и придерживайтесь его.

1. Если для драпировки стен вы выбрали однотонные обои, сделайте яркий акцент. Можно играть освещением, повесить картину или сделать ударение на камин.

1. Раздвиньте пространство с помощью зеркал.

1. Придайте должное значение декорированию окон – именно шторы задатут характер интерьеру.

1. Создайте в гостиной зону релакса с помощью большого дивана, удобного кресла или оригинального пуфа.

1.  Если не можете определиться с интерьером гостиной, выбирайте классику – это всегда в моде.

1. Если интерьер гостиной наскучил, можно сменить шторы, поменять чехлы подушек на диване или постелить новый коврик.

1.  Гостиную нужно заполнить фотографиями вашей семьи, сувенирами из путешествий – так интерьер станет неповторимым, с вашей историей. 


Лайфхаки организации пространства в квартире.

1. Если в доме нет отдельного места  для хранения детских вещей, прикрепите в шкафу планку для тремпелей ниже основной.

2. Двухъярусная кровать в детской комнате освободит дополнительное пространство для игр.

3. Самоклеющиеся крючки  можно использовать, подвесив на них ключи.

4. Над туалетным столиком можно прикрепить магнитную ленту для хранения заколок.

5. Полки разнообразного дизайна можно использовать, как удобный органайзер для мелких вещей, будет не скучно и удобно.

6. Кладовку в квартире можно использовать как гардероб.

7. Можно сделать интересный настенный держатель для велосипеда, этим вы решите сразу две задачи – хранение и оригинальный арт-объект.

8. В малогабаритной спальне удачно впишется откидная кровать.

9. Под высокой кроватью можно сделать нишу для хранения белья.


Лайфхаки по ремонту квартиры.
1. Чтобы быстро и хорошо  прогрунтовать стены, воспользуйтесь садовым опрыскивателем.

2. Стяжку нужно делать после отделки стен и потолков, так будет меньше пыли от шпаклевки.

3. Не ставьте маяки шире 120 – 150 см, не будет прогиба правила.

4. Добавьте в водоэмульсионную краску 1 литр воды на ведро и слоя покраски будут тоньше и равномернее.

5. Оставляйте швы между гипсокартоном 2 – 3 мм, после заделки шов будет крепче.

6. Не смешивайте цементно-песчаный раствор с клеем для плитки, он просто свернется.

7. Первую полосу обоев нужно клеить по линии, сделанной отвесом.

8. Для каркаса под гипсокартон  прикрутите по горизонтали CD-профиль, что придаст жесткость для выравнивания и крепления к П-образкам вертикально стоящий СD. В результате мы получаем экономию времени и гарантию качества.
Лайфхаки: распространенные ошибки ремонта квартиры.

1. Перед покраской деревянных изделий не грунтуйте их олифой – это недолговечно.

2. Масляная краска не наносится толстыми слоями – будет лопаться.

3. Если залить стяжку крепким цементно-песчаным раствором - после высыхания она лопнет.

4. Не устанавливайте розетки в полу -  пользоваться не очень удобно, полы помыть невозможно.

5. По гладким стенам не шпаклюйте без сетки – при поклейке обоев они отпадут.

6. Устанавливайте ванну с наклоном к сливу, поставите по уровню – будет застаиваться вода.

7. Красите стены? А вы подумали о грязных пятнах вокруг розетки?

8. Не экономьте на сантехнике – обойдется дороже.

9. Плитка на полу должна быть ровной без шероховатостей, иначе уборка будет длительной и некачественной.

10. В ванной обязательно установите вытяжку.
  
11. В последнюю очередь при ремонте квартиры нужно менять унитаз и входную дверь, иначе к концу ремонта они пострадают больше всех.

Лайфхаки: совмещение ванны с туалетом.
1. Если перегородка между ванной и туалетом несущая, объединение этих комнат отпадает.

2. Прежде чем начать перепланировку, нужно согласовать и подготовить документы в соответствующих органах.

3. Если у вас большая семья (больше двух человек), а ванная комната одна, совместив ее с туалетом, вы  причините массу бытовых неудобств.

4. Прежде чем начать ремонт в ванной, совмещенной с туалетом, определитесь с набором сантехники и местами хранения – это поможет сделать дизайн визуально эстетичным.

5. Убрав перегородку между ванной комнатой и туалетом, можно не только увеличить пространство, но и сократить расходы на ремонт.

6.  Если ванная комната маленькая, лучше вместо ванны поставить душевую кабинку с прозрачными дверцами, таким образом, визуально расширяется и экономится пространство.

7.  Пригласите для монтажа и разводки водопровода профессионала, в результате вы избежите в будущем аварийных ситуаций.

8. Для экономии времени установите двойной умывальник.

9. Розетки в ванной комнате лучше использовать с заземлением и крышечками, так вы их защитите от влаги и пыли.

10. Для хорошей вентиляции в совмещенном санузле двери нужно устанавливать  с повышенной влагостойкостью (например МДФ) и с вентиляционными отверстиями.


Лайфхаки расстановки мебели.
1. Прежде чем расставить мебель, продумайте,  как вы будете двигаться по комнате и нарисуйте чертеж.

2. С помощью мебели можно зонировать пространство.

3. Не нужно ставить всю мебель возле одной стены, этим вы нарушите баланс и перегрузите интерьер.

4. Не расставляйте мебель по периметру, так вы  строго очертите границы комнаты.

5. Ассиметрично расставив мебель,  вы добьетесь объема пространства и скроете все недостатки – кривые стены, непропорциональность помещения и т. д.

6. Если мебели много, комната кажется тесной.

7. Чтобы достичь гармонии в комнате, мебель должна сочетаться друг с другом.

8. Если потолки комнаты высокие, нельзя укорачивать их низкой мебелью.

9. Симметричная расстановка мебели хорошо смотрится в классическом интерьере.

10. Мебель нужно расставить так, чтобы из всех точек комнаты она смотрелась гармонично.




