	Статья: № 7

	Знаков – 3000

	

	Title: (до 70 символов)

	Отделка стен в прихожей. Требования к облицовке и возможные материалы.

	

	Description: (до 160 символов)

	Способы отделки стен в прихожей. Комбинирование материалов в нижней и верхней части стены. Достоинства и недостатки различных материалов для облицовки.

	

	Keywords:

	отделка стен в прихожей, стены в прихожей варианты отделки, декоративная отделка стен прихожей, отделка стен в прихожей ламинатом, отделка стен камнем в прихожей


Современная отделка стен в прихожей выполняет две важнейшие функции – защитную и эстетическую. Именно поэтому облицовка горизонтальных поверхностей  обычно выполняется комбинированно (в нижней части используется более прочный материал, а в верхней – максимально привлекательный).
Стены в прихожей – варианты отделки

Декоративная отделка стен прихожей позволяет создавать самый разнообразный дизайн, играя на визуальных особенностях тех или иных материалов, а также их сочетаниях. При этом покрытие обязано обладать:

· устойчивостью к механическим повреждениям (особенно в нижней части стен);
· высокой общей износостойкостью (в противном случае его придется часто менять);

· как можно меньшей чувствительностью к незначительным перепадам влажности и температур;
· экологической безопасностью;

· простотой в уходе;

· внешней привлекательностью.

Попробуем разобраться, в какой степени различные материалы отвечают подобным требованиям.

Материалы отделки – достоинства и недостатки

1. Отделка стен в прихожей ламинатом 
Вполне приемлемый по цене и качеству материал. Благодаря широкому ассортименту цветовых решений, позволяет вписать подобную облицовку в любой интерьер. Достаточно прочен, при отделке нижней части стен защитит их от истирания, легко очищается влажной тряпкой и мало чувствителен к влаге. Как вариант – ламинат можно заменить дешевыми, но достаточно надежными плитами ПВХ или более эксклюзивным и экологически безупречным бамбуком.
2. Облицовка декоративной штукатуркой
Один из самых современных материалов, популярный за счет возможности реализации необычных текстурных решений. В коридорах используется наиболее часто, почти не имеет недостатков, но качественная облицовка под силу исключительно профессионалам.
3. Оклейка обоями

Классический вариант, привлекательный своим разнообразием, поскольку количество принтов, оттенков и текстур в нем практически неограниченно. В зависимости от желания владельцев, можно выбрать флизелиновые, виниловые, жидкие или стеклообои – каждые из которых имеют свои особенности.

Обои легко моются, хорошо скрывают незначительные неровности стен, но не слишком прочны, и потому их предназначение – оклейка верхней части стен. 
4. Использование пробкового покрытия
Пробка – практически идеальный материал, нередко используемый в качестве покрытия даже на кухнях. При вполне доступной стоимости пробка может похвастать:
· механической прочностью;

· высокой устойчивостью к влаге и загрязнениям;

· хорошими звукоизоляционными характеристиками;
· абсолютной экологической чистотой;

· низким весом;

· способностью великолепно сочетаться с другими материалами.

5. Отделка стен камнем в прихожей
Как натуральный, так и искусственный декоративный камень – недешевый, но очень модный тренд. Срок службы его практически бесконечен, визуальные характеристики – неповторимы, устойчивость ко всем видам внешних воздействий не имеет себе равных. 

Теоретически, такая отделка стен вполне может пережить само здание. Единственный недостаток – относительно высокий вес. 
6. Отделка стен в прихожей плиткой

Керамическая плитка экологически безопасна, прочна, и характеризуется разнообразием форм, размеров и цветовых гамм. Чаще используется на кухнях и в ванных комнатах – но вполне подойдет и для нижней части коридорных стен.
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	Статья: № 8

	Знаков – 3000

	

	Title: (до 70 символов)

	Отделка прихожей камнем. Различные виды камня, сочетание его с обоями.

	

	Description: (до 160 символов)

	Отделка прихожей натуральным и искусственным камнем. Варианты сочетания декоративного камня с другими материалами. Способы отделки и ее стоимость.

	

	Keywords:

	отделка прихожей камнем, отделка прихожей декоративным камнем, отделка искусственным камнем прихожей, отделка прихожей камнем и обоями, отделка прихожей декоративным камнем и обоями


Современная отделка прихожей камнем является признаком роскоши и вершиной дизайнерского искусства. Обходится она недешево, но эксплуатационные характеристики лучших его пород выше всяких похвал. Впрочем, подобная облицовка рекомендуется только для прихожих большой площади – в узких коридорах камень визуально «утяжеляет» пространство, и смотрится приемлемо исключительно в виде узкой полосы вдоль плинтусов. 

Кроме того, специалисты не советуют использовать на стенах натуральный камень – из-за большого веса мрамор и особенно гранит приличествует больше напольным покрытиям. А вот легкий и светлый искусственный камень (особенно в сочетании с обоями или декоративной штукатуркой) смотрится великолепно.
Отделка прихожей декоративным камнем

Отделка искусственным камнем прихожей позволяет придать ей стильный и богатый вид. Плитка из него, уложенная на пол в коттедже или особняке, способна послужить даже внукам владельцев, а небольшие полосы или инсталляции на стенах – при условии создания качественного яркого освещения – облагородят пространство.

В сравнении с другими материалами, декоративный камень (представляющий собой смесь натуральной каменной крошки, небольшого количества полимеров и натуральных красителей):
· гораздо прочнее;

· устойчивее ко всем видам химических и бактериологических воздействий;

· не подвержен влиянию влаги и перепадов температур;
· очень долговечен;

· подкупает огромным разнообразием не только цветовых решений, но и объемных текстур.

Отделка прихожей камнем и обоями

Как правило, отделка прихожей декоративным камнем и обоями – оптимальный вариант сочетания облицовочных материалов. Первый из них используется в нижней части стен, вторые – в верхней их половине. 

Итогом становится оригинальная комбинация прочности и красоты, причем каменное покрытие у пола (как правило, высотой около метра) надежно уберегоет стены даже от попыток царапанья их когтями домашних животных, или острых предметов в руках не в меру активных и любознательных детей.
Верхняя часть – обои – желательно выбирать моющиеся и высокого качества. Сюжеты их оформления – на вкус владельцев дома (от геометрических и растительных мотивов до фотопечати и 3D-имитаций). 

Варианты отделки прихожей камнем
Дизайн прихожей при использовании декоративного камня может принимать следующие формы:
· оклейка рельефными плитками светлого искусственного камня «под кирпич» стены целиком – хороша для прихожих в стиле «кантри» и скандинавской тематики;
· монтаж встык тонких и крупных плит с характерным орнаментом или рисунками – оптимален для средиземноморского, восточного, греческого и римского стилей;
· невысокая ровная или фасонная полоса снизу, дополненная сверху обоями либо декоративной штукатуркой – модерн или фьюжн;
· отдельные каменные инсталляции необычного вида и формы – смешанная стилистика.

Стоимость облицовки камнем

Здесь все зависит от выбранного вами типа камня. 
1. Наиболее дешевый вариант – гипсовый камень. 

2. Несколько более дорогой – искусственный камень на основе песчаника или туфа.

3. Оптимальный выбор – качественный материал на базе кварцевой или гранитной крошки известных производителей.
4. Самый дорогой – натуральный мрамор (Италия, Испания) или гранит (Индия, Бразилия, Финляндия, Южная Африка, Украина).
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	Статья: № 9

	Знаков – 3000

	

	Title: (до 70 символов)

	Отделка прихожей декоративным материалом.

	

	Description: (до 160 символов)

	Виды материалов для декоративной отделки прихожих. Достоинства декоративного кирпича, штукатурки, панелей и искусственного камня. Способы облицовки.

	

	Keywords:

	отделка прихожей декоративным, отделка декоративным кирпичом прихожей, отделка прихожей декоративной штукатуркой, декоративная штукатурка для внутренней отделки прихожей, отделка прихожей декоративными панелями, декоративный камень для внутренней отделки прихожей


В современном дизайне качественная отделка прихожей декоративным материалом  преследует две цели. Первая из них – скрыть мелкие огрехи стен и защитить их от повреждений. Вторая – «освежить» коридор и повысить его эстетическую привлекательность. В связи с этим мы кратко расскажем, какие варианты облицовки сегодня наиболее популярны.
Отделка прихожей декоративным кирпичом
Отделка кирпичом характерна для нарочито «грубоватых» стилей, лидером среди которых является «кантри». 

Вариантов облицовки может быть два – гладкий и рельефный. В первом случае используется глазурованный кирпич – со скругленными углами, идеально отшлифованной поверхностью и почти полным отсутствием объемности. Во втором случае он более груб, слегка шероховат и нередко комбинируется с другими натуральными материалами.
Высота кирпичной облицовки также практикуется различной. Она может простираться как от пола до потолка, так и закрывать только нижнюю часть стены, далее покрытую декоративной штукатуркой или оклеенную обоями.
Главные достоинства такой отделки:

· долговечность;

· прочность и надежность;

· экологическая чистота.
Отделка прихожей декоративной штукатуркой
Декоративная штукатурка для внутренней отделки прихожей применяется достаточно часто. В отличие от своей «прародительницы», штукатурки традиционной, она прочнее, красивее, долговечнее и может выполняться в рельефных вариантах. Кроме того, данный вид облицовки универсален, по причине чего активно используется дизайнерами и строителями почти во всех стилях интерьеров и экстерьеров.

При отделке прихожих декоративная штукатурка применяется как самостоятельно, так и в комбинации (преимущественно в нижней части стен) со следующими материалами:
· декоративный камень;
· пробковое покрытие;
· различные виды панелей (дерево, ламинат, МДФ, ПВХ и т.д.)
Отделка прихожей декоративными панелями
Именно данный вид облицовки – разнообразные по материалу изготовления панели – наиболее востребован на рынке. Причина этого проста – их популярность связана с такими достоинствами, как:

· невысокая стоимость;

· простота в монтаже;

· достаточно высокая прочность и надежность;

· сравнительно длительный срок службы;

· неприхотливость в эксплуатации и уходе.
Если вы приняли решение «освежить» коридор, а с финансовыми средствами не густо – лучшего варианта, чем декоративные панели, вам не найти.

Декоративный камень для внутренней отделки прихожей

Одним из самых красивых способов отделать стены в прихожей – облицевать вертикальные поверхности декоративным камнем. Его эстетические и эксплуатационные характеристики намного выше, чем у большинства прочих облицовочных материалов, а стоимость значительно ниже, чем у массива дерева или натурального камня.
Кроме того, декоративным камнем можно покрыть не все стены, а лишь их часть. Причем сделать облицовку не прямолинейной, а фигурной, что придаст вашему коридору дополнительной привлекательности и позволит даже немного сэкономить.

С чем наиболее часто комбинируют искусственный камень? Вместе с ним в верхней части стен лучше всего смотрятся:

· декоративная штукатурка в однотонном исполнении;

· аналогичные по расцветке обои.
Сам камень при этом обычно имитирует наиболее ценные экземпляры натуральных пород – цветного песчаника, бразильского желто-золотистого гранита и прочих природных камней светлых оттенков.
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	Статья: № 10

	Знаков – 3000

	

	Title: (до 70 символов)

	Отделка прихожей обоями. Разновидности обоев и их особенности.

	

	Description: (до 160 символов)

	Отделка прихожих различными типами обоев. Варианты и достоинства отделки винилом, жидкими обоями, стеклообоями, бамбуком и линкрустом. Маленькие хитрости.

	

	Keywords:

	отделка прихожей обоями, отделка прихожей в доме, отделка прихожей в частном доме, отделка прихожей жидкими обоями


Как правило, отделка прихожей обоями практикуется только в верхней части стены. В нижней же ее части обои комбинируется с более прочными материалами. Тем не менее, оклейка коридора только обоями тоже возможна. Хотя отделанная декоративным камнем, ламинатом и пластиковыми или МДФ-панелями нижняя часть стен прослужит вам дольше (особенно, если в доме есть животные или маленькие дети). 
Разновидности обоев

В настоящее время все обои разделяют по принципу их изготовления на следующие разновидности:

· обои под покраску;
· финишное покрытие, называемое «жидкими обоями»;

· двухслойные из ткани и стекловолокна;

· из полимерного винила;

· бамбуковые;

· совмещающий натуральный материал и полимерное покрытие линкруст.

Каждый из перечисленных типов обладает своими достоинствами и недостатками, но в коридоре оптимальными вариантами являются только те обои, которые легко мыть.
Отделка прихожей в доме виниловыми обоями
Первая из подходящих разновидностей – виниловые обои. Отделка прихожей в доме обоями этого типа хороша их невысокой ценой и абсолютной водонепроницаемостью верхнего слоя.

Ни излишне светлые, ни однотонные, ни чрезмерно темные варианты для коридора не подойдут. Первые и вторые обязательно потеряют свою первоначальную чистоту, а третьи визуально сделают прихожую мрачной. Идеальный вариант – теплые цветочные принты или контрастные орнаменты (либо рисунки).
Отделка прихожей в частном доме бамбуковыми обоями
Очень неплохой вариант для коридора – бамбуковые обои. Они несколько дороже, но полностью окупают свою стоимость великолепными эксплуатационными качествами. 

Бамбук – экологически чистый, очень необычный, прочный, водостойкий и легко моющийся материал. В домах, оформленных в модном ныне эко-стиле, без бамбуковых обоев просто не обойтись.

Отделка прихожей жидкими обоями

Еще одна разновидность – жидкие обои (по факту представляющие собой особое финишное покрытие, сочетающее свойства декоративной штукатурки, обоев и даже панелей).
Стекловолокно делает их очень прочными, долговечными и влагонепроницаемыми. Кроме того, им обычно присущ оригинальный рельеф – и в коридоре такие обои прослужат очень долго.
Линкруст

Обычно линкруст применяют в тех случаях, когда планируется отделка прихожей в деревянном доме. Связано это с тем, что из всех видов обоев эти наиболее жесткие, и потому способны надежно скрыть неизбежные неровности стен.

В принципе, не запрещается использование и других типов, в числе которых наиболее подходящими следует назвать бамбуковые и варианты с включением стекловолокна.
Еще несколько хитростей

При выборе обоев специалисты Вергиз рекомендуют обращать внимание на следующие важные мелочи:
· чтобы визуально увеличить прихожую, выбирайте обои с мелким рисунком либо одного, в меру светлого оттенка;

· вертикальные полосы «добавляют» коридору высоты, а горизонтальные «опускают» потолок ниже;
· обои практично комбинировать с более прочным декоративным покрытием в нижней части стен;
· обязательно повесьте в прихожей большое зеркало;

· следите за тем, что выбранный вами дизайн обоев гармонично сочетался с напольным покрытием и дизайном потолка;

· в узких и длинных прихожих нежелательно использование одной люстры – практичнее и эффективнее равномерно разместить по всей длине потолка LED-светильники.
______________ 2812 (с титлом и дескрипшеном – 3004) 

