Усилитель тормозов вакуумный
Общее назначение
Усилитель тормозов предназначен для создания дополнительного усилия, при нажатии педали тормоза и передачи его к ГТЦ. То есть, устройство (в данном случае – вакуумное) помогает водителю воздействовать на главный тормозной цилиндр с большим усилием. 
Из чего состоит
Металлический корпус вакуумного усилителя выглядит как эллипсоид вращения или приплющенный усеченный конус. Непосредственно к нему крепится ГТЦ. Внутри корпуса находятся: 
· диафрагма, разделяющая внутреннее пространство на две камеры – воздушную и вакуумную;
· рабочий клапан, контролирующий канал между двумя камерами;
· толкатель педали тормоза, открывающий рабочий клапан;
· возвратная пружина, увеличивающая (при распрямлении) объем вакуумной камеры;
· шток, толкающий поршень ГТЦ. 

Если нужно заменить усилитель тормозов, желательно подобрать деталь, соответствующую вашей модели автомобиля. Это избавит вас от возможных проблем с подгонкой креплений.
Особенности
Сколько бы мы ни говорили об ослабевшей/сломавшейся возвратной пружине, о порвавшейся диафрагме или о разгерметизации корпуса, главным признаком выхода из строя вакуумного усилителя тормозов является невозможность создания разрежения внутри вакуумной камеры. Если это произошло, дальнейшие действия должны сводиться к тому, чтобы купить новый вакуумный усилитель тормозов. Ремонтировать его нет никакого смысла: после разборки корпуса заменить диафрагму или возвратную пружину несложно, а вот обеспечить герметичность узла (в условиях гаража) – уже не удастся. При этом стоимость усилителя – невысока.
Преимущества оригинального производства
Приобретая любой из элементов тормозной системы, принято полагаться на гарантии качества, предоставляемые заводом-изготовителем в виде сертификата. Все же речь идет о безопасности движения вашего автомобиля. В нашем интернет-магазине вы может заказать фирменный вакуумный усилитель тормозов или его менее дорогой аналог, на который также есть сертификат качества.
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