Изготовление пилонов

Пилоны, как и стелы, представляют собой отдельно стоящие рекламные конструкции, только более компактные по размерам. По своей сути пилон – это стилизованный элемент храмовой архитектуры, поэтому его применение в оформлении интерьера или экстерьера отражает идею преемственности традиций, что уже само по себе несет образ солидности и надежности. Конечно, речь идет о современной трактовке с некоторой степенью стилизации, поэтому ассоциации должны быть более тонкими. Ведь XXI век все же диктует свои законы в дизайне и архитектуре. Кроме того, пилон красив и функционален, даже если рассматривать его в отрыве от архитектурно-дизайнерских проекций. К тому же он предоставляет обширный простор для всевозможных видов оформления.

Изготовление пилонов выполняют по индивидуальному проекту – такой подход позволяет им выгодно выделяться на фоне других рекламоносителей.

Нередко заказчик весьма смутно представляет, что он получит в результате создания подобной формы. Поэтому на стадии обсуждения рекламисты предлагают ему разнообразные типы конструкций, выбирают из них наиболее выигрышные для конкретной компании, и готовят проект в нескольких вариантах.

Поскольку  изготовление пилонов – это большой и сложный объем работ, такие проекты могут выполнить только опытные рекламные агентства, располагающие собственной производственной базой, а также штатом квалифицированных специалистов и монтажников.

Изготовление уличных пилонов предполагает, прежде всего, обустройство фундамента, на который крепится металлический каркас. Их размеры рассчитываются в зависимости от места размещения пилона, его функций и габаритов. Затем производится обшивка металлокаркаса композитными материалами, которые предлагаются сейчас на рынке в большом ассортименте, и отличаются друг от друга толщиной, теххарактеристиками, цветовой гаммой и, естественно, различной стоимостью.

Изготовление пилонов имеет очень важный этап – закрепление рекламных элементов на почти готовом изделии. Композиционным ядром конструкции всегда является логотип предприятия, который разрабатывается индивидуально. Изображение наносится с помощью полноцветной печати либо посредством аппликации пленкой Oracal.

[bookmark: _GoBack]Для придания пилону некой «изюминки», при его оформлении, помимо оригинального конструктивного решения, часто используют объемные элементы и различные виды подсветки. Например, закрытый неон, особенно в виде «контражура», смотрится просто восхитительно. Такая рекламная конструкция привлекает к себе внимание даже в ночное время.
